Как сделать / Замена чернильных картриджей

Для замены чернильного картриджа, пользуясь оранжевой кнопкой замены чернильных картриджей, выполните следующие действия.

| Убедитесь в том, что принтер включен. При этом индикатор Сеть должен гореть, но не мигать. (Определите, какой картридж требует замены, по индикаторам отсутствия черных и цветных чернил.)

| Опустите выходной лоток, расположенный спереди принтера; после этого откройте крышку принтера.

| Нажмите оранжевую кнопку замены чернильных картриджей. Печатающая головка смещается влево в позицию замены чернильных картриджей, и индикатор Сеть начинает мигать.

|  | Предостережение:

|  | Не сдвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Для ее смещения всегда нажимайте оранжевую кнопку замены чернильных картриджей.

| Откиньте прижимную планку заменяемого картриджа вверх до отказа. При этом картридж немного приподнимется над держателем. Выньте картридж из принтера и утилизируйте его, соблюдая правила. Не разбирайте картридж и не пытайтесь наполнять его чернилами.

|  | Предупреждение:

|  | Если чернила попали на кожу ваших рук, тщательно смойте их водой с мылом. В случае поражения глаз чернилами немедленно промойте глаза водой. При неприятных ощущениях в глазах и при нарушении зрения после тщательной промывки глаз безотлагательно обращайтесь к врачу.

| Выньте чернильный картридж из защитного пакетика. Затем удалите только желтую герметизирующую ленту с картриджа.

|  | Предостережения:

|  | Перед установкой обязательно удалите с картриджа желтую герметизирующую ленту. В противном случае картридж выйдет из строя и вы не сможете печатать.

|  | Если вы установили картридж, предварительно не удалив уплотнение из желтой ленты, то вы должны снять этот картридж и заменить его новым. Приготовьте новый картридж, удалив с него кусок уплотняющей желтой ленты, затем установите его на принтер.

|  | Не удаляйте синий кусок ленты сверху картриджа; иначе печатающая головка закупорится и не сможет печатать.

|  | Не удаляйте пленочную герметизацию со дна картриджа, чтобы не вызвать утечку чернил.

|  | Не прикасайтесь к зеленой пластинке сбоку на корпусе картриджа; иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

| Расположите лапки на картридже так, чтобы они лежали на выступах у основания раскрытой прижимной планки. Не давите сильно на картридж.

|  | Предостережение:

|  | Обратите внимание на то, чтобы лапки картриджа не оказались ниже выступов у основания раскрытой прижимной планки, иначе планка будет повреждена.

|  | Предостережение:

|  | После того как вы удалите чернильный картридж из принтера, немедленно установите новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, чернила, оставшиеся в соплах печатающей головки, высохнут, и головка не сможет печатать.

| Нажмите оранжевую кнопку замены чернильных картриджей. Принтер сдвигает печатающую головку и начинает заправлять систему подачи чернил чернилами. На заправку уходит около одной минуты. По окончании операции заправки принтер вернет печатающую головку в ее исходное положение, индикатор Сеть перестанет мигать и будет гореть непрерывно, а индикаторы отсутствия черных и цветных чернил загораются.

|  | Предостережение:

|  | Индикатор Сеть во время заправки системы чернилами продолжает мигать. Никогда не выключайте электропитание принтера, пока мигает этот индикатор. В противном случае заправка подающей системы чернилами будет неполной.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее