Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# Важные меры безопасности

Перед пользованием принтером прочтите все эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и указания, обозначенные на самом принтере.

- Не блокируйте и не закрывайте отверстий в корпусе принтера. Не засовывайте через щели внутрь принтера посторонних предметов.

- Не проливайте жидкости на принтер.

- Применяйте только источник электропитания, указанный в табличке электрических параметров принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным сетевым розеткам. Избегайте розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами или кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току. Суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не должен превышать номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого шнура или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; если принтер падал или поврежден его корпус; если принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.

- Выполните следующее требование по защите электропроводки внутри здания:

> Для эффективной защиты принтера от коротких замыканий и перегрузки по току цепь его электропитания в помещении должна быть снабжена автоматическим выключателем.

> Автоматический выключатель должен размыкать цепь электропитания при токе 16 А.

[К началу]

Далее