Как сделать / Техобслуживание

# Проверка сопел печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка сопел
> Пользование кнопками панели управления

Когда вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют точки, вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту сопел печатающуей головки.

Сопла печатающуей головки можно проверять через ваш компьютер с помощью утилиты Проверка сопел из состава программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками его панели управления.

## Пользование утилитой Проверка сопел

Выполните следующие действия для пользования утилитой Проверка сопел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Проверка сопел во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

#### Пользователям Windows

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните вкладку Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел в ней.

| Выполняйте указания с экрана.

#### Пользователям Macintosh

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы.

| Нажмите командную кнопку с пиктограммой Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел в нем.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия для проверки сопел печатающей головки, пользуясь кнопками панели управления.

| Выключите свой принтер.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Придержите нажатой кнопку загрузки/выдачи и нажмите кнопку Сеть, чтобы включить принтер.

| Затем отпустите обе кнопки.

Принтер печатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ вашего принтера, кодом учета расхода чернил и шаблоном проверки сопел. Ниже показаны образцы распечаток.

| Пример хорошей печати

| Печатающая головка требует чистки

Если распечатка карты проверки сопел неудовлетворительная (например, в ней отсутствует какой-либо сегмент линий), появилась проблема с принтером. Эта неполадка вызвана либо засорившимся соплом подачи чернил, либо невыровненной печатающей головкой. См. Чистка печатающей головки о подробных указаниях, как чистить печатающую головку.Об информации по выравниванию печатающей головки, см. Выравнивание печатающей головки

[К началу]

Предыдущая | Далее