Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> О чистящих листах специальных носителей

Вы можете получать нормальное качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага с покрытием и глянцевая пленка обеспечивают лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньше чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. Специальные носители EPSON о полном перечне этих продуктов.

Перед загрузкой специальной бумаги или другого носителя, поставляемых фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

- Убедитесь в том, что бумага обращена печатной поверхностью вверх, когда вы закладываете стопку носителя в загрузчик листов. Загляните в памятку, заложенную в пачку с материальным носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа. Обрез способствует правильной ориентации стопки при закладке в загрузчик, как показано на рисунке ниже.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав установку Максимальная через драйвер принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге послужит причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Вместимость загрузчика по количеству загружаемых листов специальных носителей поясняется ниже.

Бумага для струйной печати с разрешением 360 dpi и бумага фотографического качества для струйной печати | До уровня стрелки на левой направляющей.
Карточки фотографического качества, уведомительные карточки и поздравительные карточки для струйной печати | До 30 каталожных карточек. Под карточки всегда кладите вложенный лист подложки*.
Глянцевая пленка фотографического качества | По одному листу за один раз. Всегда подкладывайте под глянцевую пленку лист подложки* или лист простой бумаги. Допускается закладывать стопку толщиной не более 20 листов формата A4 с установкой верхнего поля на странице не менее 30 мм.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 30 прозрачных пленок. Всегда подкладывайте лист простой бумаги под стопку пленок.
Самоклеящиеся листы фотографического качества | По одному листу за один раз.
Фотобумага | До 20 листов. Фотобумагу формата 200 х 300 мм можно загружать только по одному листу за один раз. Под стопку фотобумаги всегда кладите лист подложки*.
Фотонаклейки типа 16 и фотонаклейки типа 4 | По одному листу за один раз. Под стопку фотонаклеек всегда подкладывайте вложенные в упаковку листы подложек соответственно типа А и типа В.
Панорамная фотобумага и Бумага для термоперевода на ткань | По одному листу за один раз.
Толстая матовая бумага | До 20 листов. Всегда подкладывайте под толстую матовую бумагу лист подложки*.
Высокосортная глянцевая фотобумага | По одному листу за один раз.

| * Не печатайте на листах подложек, подкладываемых под специальные носители.

- Когда вы печатаете на глянцевой бумаге фотографического качества, прозрачных пленках или на высокосортной глянцевой фотобумаге, удаляйте каждый лист из выходного лотка, как только он будет напечатан.

- Если бумага скручивается, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная для Области печати.

- При размазывании чернил на документах, печатаемых на толстых носителях, переведите регулировочный рычаг в положение "+". Для этого откройте крышку принтера и расположите рычаг, как показано на рисунке.

|  | Примечания:

|  | Возвратите регулировочный рычаг в положение "0" перед печатью на носителях нормальной толщины. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках изображений могут появляться пропуски.

|  | Если регулировочный рычаг находится в положении "+", то обязательно выключите установку Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в драйвере принтера. Чтобы отключить эту опцию, вам также потребуется изменить установку Качество печати или выровнять головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

> Когда вы печатаете на обратной стороне карточек для струйной печати с установкой Максимальная для параметра Область печати, распрямите карточки или перед загрузкой в принтер слегка сверните их в сторону, обратную закрутке. Перед печатью переведите регулировочный рычаг в положение "+".

## О чистящих листах специальных носителей

Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящем свойстве нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинивать подающий механизм принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее