Печать в Macintosh / Проверка состояния принтера и диспетчеризация заданий печати

# Пользование утилитой EPSON StatusMonitor

> Доступ к утилите EPSON StatusMonitor
> Выполнение установок конфигурации

Утилита EPSON StatusMonitor следит за состоянием принтера. Если она обнаружит неполадку, то предупредит вас об этом через сообщение об ошибке.

С ее помощью вы можете также проверять уровни оставшихся чернил в картриджах перед печатью. После открытия утилита EPSON StatusMonitor показывает уровень оставшихся чернил на момент открытия. Для обновления информации об уровне чернил нажмите кнопку Обновить .

## Доступ к утилите EPSON StatusMonitor

Для доступа к утилите EPSON StatusMonitor выполните следующую процедуру.

| Щелкните Печать или Параметры страницы в меню Файл вашего приложения.

| Щелкните командную кнопку с пиктограммой Утилита в этом диалоговом окне.

| Нажмите кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. Открывается следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Когда вы устанавливаете чернильный картридж уменьшенной емкости, Индикатор уровня чернил покажет, что картридж наполовину пустой. Это связано с тем, что чернильный картридж уменьшенной емкости имеет объем чернил в 2 раза меньше, чем у картриджа нормальной емкости.

[К началу]

## Выполнение установок конфигурации

Если вы пожелаете изменить способ контроля вашего принтера утилитой StatusMonitor, выполните следующуюю процедуру.

| Щелкните Печать или Параметры страницы в меню Файл вашего приложения.

| Щелкните командную кнопку с пиктограммой Утилита в диалоговом окне.

| Нажмите кнопку Конфигурация. Открывается диалоговое окно Установки конфигурации.

Это диалоговое окно позволяет вам выполнять следующие установки:

Уведомление об ошибке | Выберите, как утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас в случае ошибки.
Предупреждение | Выберите, как утилита EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас, когда необходимо предупредительное сообщение.
Папка Временный буфер | Выбирайте эту папку для временной буферизации данных печати.
Папка Временные быстрые копии | Выбирайте эту папку для хранения данных печати множественных копий.
Данные будут пересылаться принтеру после сохранения их на вашем жестком диске. | Установите этот флажок для предотвращения появления дефекта горизонтальной полосатости на ваших отпечатках. По умолчанию графические данные пересылаются с компьютера принтеру в форме прямоугольных полос, что исключает для принтера необходимость переформатировать все изображение в памяти перед его распечаткой. Установка этого флажка принуждает компьютер временно сохранять данные изображения на жестком диске, а затем уже пересылать их принтеру в целом виде, чтобы предотвратить появление полосатости на отпечатке.
Проверять наличие ошибок перед началом печати. | Установите этот флажок, если вы хотите проверять наличие ошибок перед началом печати.
Проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати. | Установите этот флажок, если вы хотите проверять уровень чернил в картриджах перед началом печати.

[К началу]

Предыдущая | Далее