Информация об изделии / Указания по технике безопасности

# О дополнительной оснастке и электромонтажных работах

> Ограничения по пользованию дополнительными устройствами
> Правила выполнения электромонтажных работ

## Ограничения по пользованию дополнительными устройствами

Московское представительство фирмы SEIKO EPSON CORPORATION не несет юридической ответственности перед покупателем этого принтера за повреждения или неполадки, которые терпит покупатель в результате применения дополнительных устройств, оборудования или расходных материалов, кроме обозначенных как Original EPSON Products (Оригинальные изделия EPSON) или EPSON Approved Products (изделия, сертифицированные фирмой SEIKO EPSON CORPORATION).

[К началу]

## Правила выполнения электромонтажных работ

| Предупреждение:

| Принтер должен быть заземлен. Смотрите в табличке технических параметров принтера его номинальное напряжение и убедитесь в том, что оно соответствует напряжению питающего тока. Важно: Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов: Зеленый и желтый — Земля Синий — Нулевой Коричневый — Фаза

При необходимости подсоединить вилку:
Поскольку цвета проводов сетевого ввода принтера могут не соответствовать цветовой маркировке выводов вилок, то поступайте следующим образом:

- Зеленый и желтый провода должны быть подсоединены к выводу вилки, промаркированному буквой E или символом заземления ( ).

- Синий провод должен быть подсоединен к выводу вилки с буквой N

- Коричневый провод должен быть подсоединен к выводу вилки с буквой L

- При повреждении вилки замените сетевой кабель целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику.

- Перегоревшие плавкие предохранители заменяйте на предохранители соответствующего размера и номинала по допустимому току нагрузки.

[К началу]

Предыдущая | Далее