Как сделать / Техобслуживание

# Выравнивание печатающей головки

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая имеется в программном обеспечении принтера. См. ниже соответствующие разделы.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

## Для пользователей Windows

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Указания см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните закладку Утилита , затем щелкните кнопку Выравнивание печатающей головки .

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнить печатающую головку.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия для выравнивания печатающей головки с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в автоподатчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера и щелкните командную кнопку со значком Утилита, затем щелкните кнопку Выравнивание печатающей головки .

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнить печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее