Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON
> Хранение фотобумаги EPSON

Можно получать нормальное качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага со специальным покрытием и глянцевая пленка обеспечивают более лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньшее количество чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. раздел Специальные носители EPSON, в котором вы найдете полный перечень этих продуктов.

Перед загрузкой специальной бумаги, поставляемой фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящих свойствах нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинить подающий механизм принтера.

- Закладывайте стопку бумаги в автоподатчик печатной стороной кверху. Загляните в памятку, заложенную в пачку с бумагой, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезаны уголки листов для облегчения определения правильного направления укладки в автоподатчик листов, как показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав установку Максимальная в опции Область печати в программном обеспечении принтера, то обрезанный уголок на специальной бумаге может стать причиной запачкивания отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы высота стопки бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Если бумага скручена, то распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная для опции Область печати.

- При желании печатать на обратной стороне карточки для струйной печати с установкой Максимальная в опции Область печати, распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой в принтер.

- При размазывании чернил на документах, печатаемых на толстых носителях, переведите регулировочный рычаг в положение "+". Для изменения положения рычага откройте крышку принтера и расположите рычаг, как показано на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Возвратите регулировочный рычаг в положение "0" перед печатью на носителях нормальной толщины. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках изображений могут появляться пропуски.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении "+", обязательно снимите флажок в клетке опции Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки драйвера принтера. Чтобы отключить эту опцию, может потребоваться изменить установку Качество печати или выровнить головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

> При желании печатать на обратной стороне карточки для струйной печати с установкой Максимальная в опции Область печати распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Переведите регулировочный рычаг в положение "+" перед печатью.

## Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON

Смотрите ниже таблицу с загрузочной вместимостью специальных носителей EPSON.

Специальные носители EPSON | Загрузочная вместимость
Бумага для струйной печати с разрешением 360 dpi и бумага для струйной печати фотографического качества | До уровня стрелки на левой направляющей.
Карточки для струйной печати фотографического качества, уведомительные карточки для струйной печати и поздравительные карточки для струйной печати | До 30 каталожных карточек. Всегда кладите под карточки прилагаемый лист подложки.
Глянцевая пленка фотографического качества | Для получения лучших результатов загружайте каждый раз по одному листу. Всегда кладите прилагаемый лист подложки * или лист простой бумаги под глянцевую пленку. В случае загрузки нескольких листов, установите на странице верхнее поле не менее 30 мм и закладывайте не более 20 листов формата A4. Листы формата A3 или Super A3 можно загружать за раз в количестве не более 5 листов (только для Stylus Photo 1290).
Прозрачные пленки для струйной печати | До 30 пленок. Всегда подкладывайте лист простой бумаги под стопку пленок.
Самоклеящиеся листы фотографического качества | По одному листу за один раз.
Фотобумага | До 20 листов фотобумаги размером 4 x 6 дюймов. Всегда подкладывайте лист подложки * под стопку фотобумаги. По одному листу за раз фотобумагу размером 200 x 300 мм.
Фотонаклейки 16 и 4 | По одному листу за раз. Всегда подкладывайте прилагаемые листы подложки * A и B под стопку фотонаклеек.
Фотобумага Panoramic и металлизированная переводная бумага | По одному листу за раз.
Толстая матовая бумага | До 20 листов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку толстой матовой бумаги. Бумагу формата A3 и Super A3 можно загружать только по одному листу за раз (только для Stylus Photo 1290).
Высококачественная глянцевая фотобумага | По одному листу за раз.
Пленка обратного проецирования для струйной печати (только для Stylus Photo 1290) | По одному листу за раз. Всегда подкладывайте лист простой бумаги снизу пленки обратного проецирования.

| * Не допускайте печати на листах подложек, укладываемых под специальными носителями.

[К началу]

## Хранение фотобумаги EPSON

Укладывайте неиспользованную бумагу в ее оригинальную упаковку сразу после окончания печати. Отпечатки рекомендуется хранить в запечатываемом пластиковом пакете. Не допускайте нахождения отпечатков в месте прямого попадания солнечного света, а также с повышенной температурой и влажностью воздуха.

[К началу]

Предыдущая | Далее