Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка конвертов

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Можно закладывать до 10 конвертов на подставку автоподатчика листов.

|  | Примечание:

|  | Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправьте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

- Установите регулировочный рычаг в положение "+". Для изменения установки рычага откройте крышку принтера и переместите рычаг.

|  | Примечание:

|  | По окончании печати на конвертах верните регулировочный рычаг в положение "0", которое считается нормальным. Если вы оставите рычаг в положении "+", то на отпечатках на носителях других типов могут появляться пропуски.

|  | Когда регулировочный рычаг находится в положении "+", обязательно убедитесь в том, что клетка опции Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки драйвера принтера чистая. Для очистки клетки опции может потребоваться изменить установку Качество печати.

- Закладывайте конверты открывающимся клапаном вперед, при этом клапан должен быть снизу и закрыт, как показано на рисунке.

- Не используйте мятых или загнутых конвертов.

- Перед загрузкой обязательно распрямляйте конверты.

- Не применяйте очень тонких конвертов, которые могут свернуться во время печати.

- Задайте Простая бумага в качестве установки параметра Тип носителя в программном обеспечении принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее