Информация об изделии

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления

## Детали принтера

1. Удлинитель подставки для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу удлиненного формата (только для Stylus Photo 1290).

2. Автоподатчик листов: Содержит чистую бумагу и автоматически подает ее во время печати.

3. Крышка принтера: Закрывает печатающий механизм. Открывайте ее только на время установки и замены чернильных картриджей.

4. Выходной лоток: Принимает бумагу, выведенную из принтера.

5. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает выведенную бумагу.

6. Боковые направляющие: Помогают подавать бумагу внутрь принтера без перекосов. Отрегулируйте положение левой направляющей по ширине бумаги.

7. Приспособление для крепления рулонной бумаги: Крепит к принтеру подставку для бумаги и держатели рулонной бумаги.

8. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную в автоподатчик бумагу.

9. Держатель рулонной бумаги: Содержит рулонную бумагу и крепится к принтеру.

10. Входное гнездо USB-интерфейсного кабеля: Служит для подключения USB-интерфейсного кабеля от компьютера к принтеру.

11. Разъем параллельного интерфейсного кабеля: Служит для подключения параллельного интерфейсного кабеля от компьютера к принтеру.

1. Прижимные планки картриджей: Удерживают картриджи на месте. Открывайте их только для установки и замены чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

3. Регулировочный рычаг: Установите рычаг в положение "+", если чернила смазываются на документах при использовании толстой бумаги или конвертов.

4. Панель управления: Служит для управления различными функциями принтера. Подробнее см. следующий раздел.

5. Кнопка замены чернильных картриджей: Нажмите на эту кнопку и печатающая головка сдвинется в позицию замены чернильных картриджей. После замены картриджа нажмите на эту кнопку вновь; печатающая головка будет заправлена чернилами и вернется в позицию печати.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буфера принтера, если нажать ее дважды при включенном электропитании принтера.
техобслуживание | Загружает или выводит бумагу, если нажать и отпустить ее в пределах 2 секунд. Возобновляет печать, если нажать и отпустить кнопку, после устранения ошибки "Нет бумаги". Прочищает печатающую головку, если нажать и удерживать ее 3 секунды, когда световой индикатор ошибки не горит. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заправляет чернилами принтер, когда их в принтере нет.
рулонная бумага | Подает и выводит рулонную бумагу. Подает рулонную бумагу в обратном направлении до положения, в котором ее легко можно удалить из автоподатчика, если удерживать кнопку нажатой более 3 секунд. Гасит световой индикатор ошибки, если нажать на кнопку после удаления рулонной бумаги.
замена чернильных картриджей | Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заправляет чернилами принтер, когда их в принтере нет (эта оранжевая кнопка располагается под крышкой принтера, а не на панели управления).

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание действия
Сеть | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает печатные данные, печатает, заменяется чернильный картридж, заправляет систему подачи чернилами или прочищает печатающую головку.
Ошибка | Горит постоянно, когда в принтере нет бумаги. Заложите бумагу в автоподатчик; затем нажмите на кнопку техобслуживания для возобновления печати. Горит постоянно, когда замята бумага. Удалите всю бумагу из автоподатчика и заложите бумагу вновь. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу. Мигает, когда осталось мало черных или цветных чернил. Горит постоянно, когда черный или цветной чернильный картридж пустой. Замените черный или цветной чернильный картридж. Черный картридж: T007 нормальной емкости T010 уменьшенной емкости Цветной картридж: T009 (Stylus Photo 1290) T008 (Stylus Photo 890) Мигает, когда печатающая головка перемещается в положение замены чернильных картриджей. Индикатор мигает чаще при отсутствии цветных чернил, чем черных.

[К началу]

Предыдущая | Далее