Печать в Macintosh

# Изменение макета страницы

> Подгонка документа к размеру бумаги
> Выполнение установки Водяной знак
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Порядок печати

Можно изменить компоновку страницы документа с помощью установок драйвера принтера в диалоговом окне Макет. Для открытия диалогового окна щелкните команду Печать в меню Файл используемого программного приложения и щелкните командную кнопку со значком Макет в диалоговом окне Печать.

Опции диалогового окна Макет дают возможность автоматически подогнать размеры документа к размеру бумаги, напечатать по 2 или 4 страницы документа на одном листе бумаги, изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, водяной знак на документе либо задать порядок печати документа в задании на печать. См. ниже соответствующий раздел.

## Подгонка размера документа к размеру бумаги

Можно пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под конкретный размер бумаги, выбранный из списка Размер бумаги. Для этого установите флажок в клетке опции Подогнать под страницу , затем укажите соответствующий размер бумаги, загруженной в принтер, в списке Размер бумаги.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Для печати водяного знака на документе установите флажок в клетке опции Водяной знак в диалоговом окне Макет страницы.

Выберите водяной знак, который вы намерены напечатать, в списке Имя; затем выберите его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра в левой части экрана монитора.

Можно также создать собственные текстовые или изобразительные пользовательские водяные знаки в списке Имя. Выполните следующие действия.

| Щелкните кнопку Добавить/Удалить сбоку от списка Имя. Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака щелкните кнопку Добавить PICT Выберите файл с необходимым изображением, затем щелкните кнопку Открыть

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните кнопку Добавить текст . Введите с клавиатуры текст в Текстовое окно, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните ОК.

| В диалоговом окне Водяной знак в списке Имя знака появляется имя графического файла или текст водяного знака. Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните по его имени в списке, после чего введите с клавиатуры новое имя. Если выбрали в списке Имя текстовой водяной знак, то можете отредактировать текст, изменить шрифт и стиль текста, щелкнув кнопку Правка текста .

| Щелкните OK, чтобы добавить свой водяной знак в список Имя в диалоговом окне Макет страницы.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажок в клетке опции Многостраничная позволяет сделать выбор между установками N-up и Плакат . Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Задание установки N-up

Выберите N-up в качестве параметра установки Многостраничная в диалоговом окне Макет для распечатки по две или четыре страницы документа на одном листе.

Для печати более одной страницы на листе бумаги следует сделать следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Распечатываются две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет задать порядок, в котором будут распечатываться страницы на листе бумаги.
Печать рамок страниц | Позволяет напечатать рамку вокруг каждой страницы на листе бумаги.

### Выполнение установки Плакат

Одностраничный документ может быть увеличен с разбивкой на 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. Выберите Плакат в качестве параметра установки Многостраничная для печати изображения плакатного размера.

Можно сделать следующие установки

1 страница с разбивкой на xx листов | Укажите на сколько печатных листов бумаги разбивается увеличенная страница документа Можно выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Накладывающиеся установочные метки | Изображения немного перекрываются и печатаются установочные метки, чтобы отдельные части изображения могли быть более точно совмещены.
Линии обрезки | На изображениях печатаются линии раздела, показывающие места обрезки страниц.
Выбор фрагмента | Щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните кнопку ОК для печати оставшихся фрагментов.

#### Как сделать плакат из отдельных отпечатков

Здесь приводится пример изготовления плаката из четырех фрагментов. См. также сопроводительные иллюстрации.

| Обрежьте по вертикали поле Фрагмента 1 вдоль линии соединения с установочными метками, как показано на рисунке.

| Положите Фрагмент 1 на Фрагмент 2 и совместите перекрестия меток обоих фрагментов, затем временно соедините их липкой лентой с задней стороны бумаги.

| Обрежьте связанные фрагменты вдоль линии соединения между установочными метками.

| Совместите отдельные листки фрагментов по установочным меткам и соедините их липкой лентой с обратной стороны бумаги.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 также для связывания липкой лентой фрагментов 3 и 4.

| Повторите действия пунктов 1 - 4 для связывания липкой лентой верхних и нижних кромок фрагментов.

| Обрежьте оставшиеся поля.

| Предостережение:

| Будьте осторожны при пользовании режущими инструментами.

При желании отпечатать только несколько фрагментов, не печатая всех фрагментов плаката, щелкните Выбор фрагмента , затем щелкните фрагменты, которые не хотите распечатывать, и потом щелкните OK. Только фрагменты, которые вы не щелкнули, будут распечатаны.

[К началу]

## Выполнение установки Порядок печати

Можно задать порядок распечатки задания на печать. При печати нескольких копий документа выберите В подбор для последовательной печати полных комплектов документа. Выберите Обратный порядок для печати страниц документа в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Далее