Решение проблем

# EPSON PhotoStarter работает неправильно

> Пользователям Windows 98/Windows Me

Попробуйте применить одно или несколько из предлагаемых решений.

- Проверьте правильность установки EPSON CardMonitor и EPSON PhotoStarter. Указания по их инсталляции см. в Руководстве по установке.

- Если выбранное вами программное приложение не открывается автоматически, когда вы загружаете PC-карту, откройте приложение вручную.

- Убедитесь в том, что емкость вашей карты памяти не превышает 512 Мбайт и что она содержит только данные, полученные цифровой камерой, которая соответствует стандарту DCF. Карты памяти, не отвечающие этим техническим требованиям, не поддерживаются EPSON CardMonitor и EPSON PhotoStarter.

- Проверьте ваши установки в EPSON PhotoStarter. Как изменять установки в EPSON PhotoStarter, см.Доступ к EPSON PhotoStarter.

## Пользователям Windows 98/Windows Me

Перед тем, отсоеденить USB кабель, при включенном компьютере, вам необходимо запретить контроль в программе CardMonitor. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по значку CardMonitor на панели задач и выберите Выключить контроль. После того,как вы отключите USB кабель, выберите Включить контроль.

Если ваш компьютер работает медленнее с включенным CardMonitor, попробуйте применить одно или оба из предлагаемых решений.

- Запретите контроль, как это было описано выше.

- Выключите ваш компьютер и оключите все USB кабели. Включите компьютер и присоедените USB кабели.

[К началу]

Предыдущая | Далее