Информация об изделии / Указания по технике безопасности

# Наиболее важные указания по технике безопасности

> При настройке принтера
> При выборе места для принтера
> При пользовании принтером
> При обращении с чернильными картриджами
> Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Перед пользованием принтером прочтите эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и инструкции, нанесенные на самом принтере.

## При настройке принтера

Соблюдайте при настройке принтера следующее:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.

- Применяйте тип источника электропитания, только указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным сетевым розеткам. Избегайте использования розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами и воздушными кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или протертым сетевым кабелем.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току нагрузки. Также проверьте, что суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, включенными в настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого кабеля или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; принтер падал или поврежден его корпус; принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности и ухудшилось качество печати.

- Для защиты от коротких замыканий и перегрузки по току цепь электропитания в помещении должна быть снабжена автоматическим выключателем на 16 А.

[К началу]

## При выборе места для принтера

Соблюдайте при выборе места для принтера следующее:

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую горизонтальную поверхность с размерами, превышающими размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать, находясь в наклонном положении.

- Оставляйте достаточно пространства спереди принтера для обеспечения полного выхода бумаги.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер также не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи источников тепла.

- Избегайте мест, подверженных запылению, сотрясениям и вибрациям.

- Оставляйте достаточно пространства вокруг принтера для обеспечения его эффективной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее можно было удобно вынимать вилку сетевого кабеля.

[К началу]

## При пользовании принтером

Соблюдайте при пользовании принтером следующее:

- Не вставляйте в гнезда принтера посторонние предметы.

- Не допускайте попадания жидкостей на принтер.

- Во время печати не просовывайте руку внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Сеть. После нажатия на эту кнопку световой индикатор Сеть несколько секунд мигает, а затем гаснет. Не вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и не размыкайте цепь электропитания до тех пор, пока не перестанет мигать световой индикатор Сеть.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

[К началу]

## При обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте при обращении с чернильными картриджами следующее:

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить чернила или играть с чернильными картриджами.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, поскольку немного чернил может оставаться вокруг отверстия подачи чернил. Если чернила попали на кожу, то пораженную область тщательно промойте водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно обильно промойте глаза водой. Если остаются дискомфорт или проблемы со зрением после тщательной промывки глаз водой, то немедленно обратитесь к врачу.

- Не встряхивайте картридж, чтобы не вызвать утечку чернил.

- Устанавливайте картридж сразу же после его распаковки. Длительное хранение распакованного картриджа может ухудшить качество печати после его установки на принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого закончился срок возможного применения, указанный на упаковке. В противном случае ухудшится качество печати. Для получения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в пределах шести месяцев с момента установки их на принтер.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающую головку.

- После внесения чернильного картриджа в офисное помещение из холодного складского помещения выждите не менее трех часов, чтобы картридж нагрелся до комнатной температуры и его можно было использовать.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте.

- Не прикасайтесь к зеленой пластинке микросхемы на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

- Чернильный картридж этого типа имеет интегральную микросхему, которая хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа на принтер, потому что принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя их чернила.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж в тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому никаких дополнительных крышек и пробок не требуется. Однако помните, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь к зоне подачи чернил картриджа и к участкам вокруг нее.

[К началу]

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Как член международной организации ENERGY STAR® фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR®.

Программа ENERGY STAR® Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, сканеров для уменьшения загрязнения атмосферы электростанциями..

[К началу]

Далее