Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж
> Цветной чернильный картридж

## Черный чернильный картридж

Существует два типа картриджей с черными чернилами. Картридж уменьшенной емкости (Т010) содержит половину объема чернил от картриджа нормальной емкости (Т007).

Цвет | Черный
Ресурс по печати * | Картридж нормальной емкости (T007): 540 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi) Картридж уменьшенной емкости (T010): 270 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi)
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C)
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Перевозка: от -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Точка замерзания:** -16°C
Размеры | 20.1 мм (ширина) x 60.0 мм (длина) x 38.5 мм (высота)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж

Необходимо выбирать цветные чернильные картриджи, подходящие для принтера.

EPSON Stylus Photo 1290 (T009)
EPSON Stylus Photo 890 (T008)

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Цвета | Голубой, Пурпурный и Желтый, Светло-голубой и Светло-пурпурный
Ресурс по печати * | 330 страниц (A4, с разрешением 360 dpi и заполнении 5% каждым цветом) | 220 страниц (A4, с разрешением 360 dpi и заполнении 5% каждым цветом)
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C)
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Перевозка: от -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Точка замерзания:** -18°C
Размеры | 49.1 мм (ширина) x 84.05 мм (длина) x 41.8 мм (высота) | 49.1 мм (ширина) x 60.0 мм (длина) x 38.5 мм (высота)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чистки печатающей головки и частоты пользования принтером.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C.

| Предостережение:

| Применяйте только подлинные картриджи EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, могут испортить ваш принтер и лишить гарантии.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

| Не заправляйте повторно чернильные картриджи. Принтером ведется учет остающихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в чернильный картридж. В случае повторной заправки картриджа микросхема будет продолжать сигнализировать, что картридж пустой.

[К началу]

Предыдущая | Далее