Печать в Macintosh

# Изменение параметров страницы

> Определение размера бумаги пользователем
> Задание установки Двухсторонняя печать

В диалоговом окне Параметры страницы можно изменять размер бумаги, задавать ориентацию отпечатков, печатать на обеих сторонах бумаги, поворачивать распечатываемый документ на 180 градусов, увеличивать или уменьшать размер отпечатка и регулировать область печати.

Выберите команду Параметры страницы в меню Файл используемого программного приложения. Появится диалоговое окно Параметры печати.

Можно сделать следующие установки в диалоговом окне Параметры страницы.

Размер бумаги | Выберите размер бумаги, который хотите использовать. При желании определить пользовательский размер, см. Определение размера бумаги пользователем
Источник бумаги | Выберите предполагаемый источник бумаги из числа следующих. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы оставалось на левой и правой сторонах бумаги поле размером 3 мм. Эта опция доступна при печати на обычной листовой бумаге. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы оставалось на левой и правой сторонах рулонной бумаги поле размером 3 мм.
Без полей | Установите флажок в кнопке этой опции при желании печатать без полей. Автоподатчик листов: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались поля на всех четырех сторонах листа бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Формат бумаги. Рулонная бумага: Выберите этот источник бумаги, чтобы не оставались поля на всех четырех сторонах рулонной бумаги. Эта опция доступна только при печати на бумаге, указанной в списке Формат бумаги. При данной установке можно использовать следующие носители. (Приемлемые размеры бумаги зависят от используемой модели принтера.) Фотобумага: Super A3/ Super B*, A3*, Panoramic, A4, Letter, 4 x 6" (без перфорации), 100 x 150 мм Толстая матовая бумага: Super A3 / Super B*, A3*, A4, Letter Каталожная карточка: 5 x 8" * только для принтера EPSON Stylus Photo 1290. Примечание Если используемое программное приложение имеет установки полей, то до начала печати убедитесь в том, что они установлены в нулевое положение. Если вы используете эту функцию при печати на рулонной бумаге, вам необходимо, пользуясь вашим графическим редактором, установить размер изображения на 4мм шире, чем размер рулонной бумаги. Печать при выборе этой установки происходит дольше, чем при обычной печати. Поскольку при данной установке и выборе Автоподатчик листов в качестве параметра установки Источник бумаги, изображение увеличивается до размера немного большего размера бумаги, часть изображения, которая будет выходить за кромки бумаги, не будет распечатываться. Качество печати может ухудшится по верхней и нижней границе отпечатка или эти области могут быть смазаны при печати на носителе отличном от указанных выше. Рекомендуется вначале распечатать один лист для проверки качества печати до выполнения больших заданий на печать. Данную установку нельзя применять при использовании следующих носителей: высококачественная глянцевая пленка, прозрачные пленки для струйной печати, металлизированная переводная бумага, пленка обратного проецирования для струйной печати, бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (горизонтальная) для изменения ориентации отпечатка. При необходимости напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок в клетке опции Повернуть на 180 градусов.
Двухсторонняя печать | Установите флажок в клетке опции Двухсторонняя печать для печатания на обеих сторонах бумаги. Установите флажок в клетке опции Односгибный буклет для изготовления односгибных буклетов. Подробности см. Задание установки Двухсторонняя печать
Уменьшить или Увеличить | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы уменьшить или увеличить размер вашего изображения в пределах от 25% до 400%.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Эта возможность недоступна, когда выбраны установки Без полей или Рулонная бумага. Для расположения изображения посередине листа выберите опцию Выровнить по центру. Для увеличения области печати по нижней кромке бумаги путем уменьшения размера прилегающего поля с 14 мм до 3 мм выберите опцию Максимальная. Не пользуйтесь опцией Максимальная при печати на высококачественной глянцевой фотобумаге или пленке обратного проецирования для струйной печати (Stylus Photo 1290). Примечание: Когда выбрана установка Максимальная, качество печати может ухудшиться по краям отпечатка. Распечатайте один лист бумаги, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага, заложенная на подставку автоподатчика, не была скрученной. В случае выбора опции Максимальная при печати на высококачественной глянцевой фотобумаге отпечаток может быть смазан в области расширения изображения (в пределах участка шириной 3 - 14 мм по нижней кромке бумаги).
Параметры рулонной бумаги | Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Автоподатчик листов в качестве источника бумаги. Имеются следующие установки. Режим непрерывной печати: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на рулонной бумаге как непрерывные данные, а не на отдельных страницах. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Экономия рулонной бумаги. Листовой режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен флажок в этой опции, также становится активной опция Печать рамки вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите флажок в клетке этой опции, когда хотите экономно расходывать рулонную бумагу. Когда установлен флажок в этой опции, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна, только когда задан режим непрерывной печати. Печать рамки вокруг страницы: Установите флажок в клетке этой опции, чтобы печатать на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа разделительную линию, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где должна заканчиваться страница. Эта возможность доступна, только когда задан Листовой режим.

## Определение размера бумаги пользователем

Можно задать пользовательский размер бумаги. Для этого требуется создать новый формат бумаги или построить собственный пользовательский размер бумаги на основе уже существующего размера бумаги. См. ниже соответствующий раздел.

### Создание нового размера бумаги

Если подходящий размер бумаги отсутствует в списке размеров бумаги в диалоговом окне Параметры страницы, то для задания нового размера бумаги выполните следующие действия.

| В диалоговом окне Параметры страницы щелкните Настроить . Появится следующее диалоговое окно.

| Для задания нового размера бумаги щелкните кнопку Новый . Диалоговое поле обновляется, чтобы позволить ввести имя для нового размера.

| Введите с клавиатуры уникальное имя для размера бумаги в поле Список размеров бумаги

| Укажите единицу измерения дюйм или см.

| Введите размеры ширины и высоты бумаги, набирая текст с клавиатуры в нужном текстовом поле.

| Задайте поля с клавиатуры в текстовом окне Поле или перетащите курсор на предварительно просматриваемое изображение.

| Щелкните кнопку OK. Произойдет возврат в диалоговое окно Параметры страницы.

Можно задать до 100 размеров бумаги. Создаваемые вами имена размеров бумаги будут появляться в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы.

Чтобы удалить пользовательский размер бумаги, щелкните кнопку Настроить в диалоговом окне Параметры страницы, выберите размер бумаги, подлежащий удалению из списка в диалоговом окне Пользовательская бумага и щелкните кнопку Удалить

### Копирование размера бумаги

Выполните следующие действия для копирования существующего размера бумаги и использования его как шаблона.

| Выберите существующий размер бумаги, подходящий для копирования, и щелкните Копировать

| Укажите размерность в дюймах или см.

| Задайте с клавиатуры поля в текстовом окне Поле или перетащите курсор на предварительно просматриваемое изображение

| Щелкните кнопку OK.

[К началу]

## Задание установки Двухсторонняя печать

Имеется два способа двухсторонней печати. Обычная двухсторонняя печать позволяет вначале отпечатать нечетные страницы. После отпечатывания их, можно вновь загрузить ими автоподатчик бумаги и отпечатать четные страницы на другой стороне листа. Двухсторонняя печать Складной брошюры позволяет изготовлять односгибные буклеты. Смотрите ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Режим двухсторонней печати недоступен при обращении к принтеру по сети и использовании сетевого принтера общего доступа.

| При двухсторонней печати можно загружать за раз до 30 листов бумаги; однако загрузочная вместимость автоподатчика зависит от типа используемого носителя.

| Используйте носители тех типов, которые подходят для двухсторонней печати. В противном случае качество отпечатков может понизиться.

| В зависимости от типа бумаги и количества чернил, расходуемых на печать текста и изображения, чернила могут проступать с другой стороны листа бумаги.

### Обычная двухсторонняя печать

Выполните следующие действия для распечатки вначале нечетных страниц и потом четных страниц после перезагрузки отпечатков.

| Установите флажок в клетке опции Двухсторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы. Подробнее о доступе к диалоговому окну Параметры страницы см. Изменение параметров страницы

| Щелкните кнопку Поля . Появится следующее диалоговое окно.

| Задайте кромку подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая, Верхняя и Правая

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм.

|  | Примечание:

|  | Фактический размер поля подшивки может колебаться в зависимости от используемого программного приложения. Проэкспериментируйте с распечаткой нескольких листов бумаги, используя разные значения поля подшивки перед печатью всего документа, в противном случае результаты могут оказаться отличными от ваших ожиданий.

| Щелкните кнопку OK для возврата в диалоговое окно Параметры страницы, затем щелкните OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения. Во время печатания принтером нечетных страниц на экране появятся указания, объясняющие как правильно перезагрузить бумагу.

| Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке.

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Распрямляйте листы или немного скручивайте их в обратную сторону перед печатью на другой стороне бумаги.

|  | Стукните ребром стопки бумаги о плоскую поверхность для выравнивания кромок перед загрузкой бумаги.

|  | Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано; в противном случае бумага может замяться или размер поля подшивки будет отличаться от желаемого.

|  | В случае замятия бумаги см. Отмена печати

| После перезагрузки бумаги щелкните кнопку Продолжить для печати четных страниц.

### Двухсторонняя печать Односгибный буклет

Можно также изготовлять односгибные буклеты, используя функцию двухсторонней печати. При печатании буклета принтер вначале печатает страницы, которые будут снаружи после сгибания бумаги, и потом после перезагрузки бумаги печатает внутренние страницы, как показано ниже на рисунке.

В этом примере принтер будет печатать страницы 1 и 4 документа на первом листе бумаги, страницы 5 и 8 на втором листе бумаги и страницы 9 и 12 на третьем листе бумаги. После перезагрузки отпечатков в автоподатчик листов принтер будет затем печатать страницы 2 и 3 на задней стороне первого листа бумаги, страницы 6 и 7 на задней стороне второго листа бумаги и страницы 10 и 11 на задней стороне третьего листа бумаги. После окончания печатания можно согнуть каждый лист бумаги и сшить их вместе.

Выполните следующие действия для печатания буклетов.

| Установите флажок в клетке опции Двухсторонняя печать в диалоговом окне Параметры страницы, затем установите флажок в клетке опции Односгибный буклет .

| Щелкните кнопку Поля . Откроется диалоговое окно Поля.

| Задайте кромку подшивки бумаги. Можно сделать выбор между Левая Верхняя , и Правая

|  | Примечание:

|  | Когда выбрана Книжная как установка параметра Ориентация в драйвере принтера, можно выбрать между Левая и Правая . Когда выбрана установка Альбомная , можно выбрать только Верхняя

| Задайте ширину поля подшивки, введя нужную величину в текстовом окне Поле подшивки. Можно задать ширину поля размером от 3 мм до 30 мм. Поля с такой шириной будут оставлены по обеим сторонам сгиба. Например, задано 10 мм, а будет оставлено поле шириной 20 мм, то есть по 10 мм с каждой стороны сгиба.

| Щелкните кнопку OK для возврата в диалоговое окно Параметры страницы, затем щелкните кнопку OK для сохранения сделанных установок.

| Загрузите бумагу в автоподатчик листов, потом пошлите задание на печать из используемого программного приложения.

| Во время печатания принтером наружных страниц на экране появятся указания, объясняющие как правильно перезагрузить бумагу. Следуйте указаниям на экране по перезагрузке бумаги или перезагрузите бумагу, как показано ниже на рисунке в предыдущем разделе Обычная двухсторонняя печать

|  | Примечание:

|  | Бумага может скручиваться во время печати в зависимости от количества чернил, используемых для печатания текста и изображений. Распрямляйте листы или немного скручивайте их в обратную сторону перед печатью на другой стороне бумаги.

|  | Стукните ребром стопки листов бумаги о плоскую поверхность для выравнивания кромок перед загрузкой бумаги.

|  | Перезагружайте отпечатки так, как рекомендовано; в противном случае бумага может замяться или размер поля подшивки будет отличаться от желаемого.

|  | В случае замятия бумаги см. Отмена печати

| После перезагрузки бумаги щелкните кнопку Продолжить для печати внутренних страниц.

| Когда печатание завершено, правильно согните отпечатки и сшейте их вместе с помощью степлера или другого метода скрепления.

[К началу]

Предыдущая | Далее