Печать в Windows

# Пользование утилитами принтера

> Status Monitor 3
> Проверка сопел
> Чистка печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Сведения о принтере и дополнительных устройствах
> Скорость и Ход выполнения

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для доступа к утилитам щелкните закладку Утилита в окне программного обеспечения принтера, затем щелкните командную кнопку со значком той утилиты, какую хотите использовать. Подробнее о том, как входить в программное обеспечение принтера, см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечание:

| Буква в скобках, стоящая за именем утилиты, обозначает быструю ("горячую") клавишу этой утилиты. Нажмите на клавишу Alt и соответствующую литеру на клавиатуре компьютера, чтобы открыть данную утилиту.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка сопел, Чистка печатающей головки и Выравнивание печатающей головки, если принтер подключен к компьютеру через сеть.

| Не пользуйтесь утилитами Проверка сопел, Чистка печатающей головки, Выравнивание печатающей головки и Замена чернильных картриджей во время печати, в противном случае отпечатки могут быть замараны чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 снабжает вас информацией о состоянии принтера, например, о количестве чернил, оставшихся в картриджах, и проверяет наличие принтерных ошибок.

Эта утилита доступна только, когда выполняются два следующих условия:

- Принтер подключен непосредственно к хост-компьютеру через параллельный порт или USB-порт.

- Компьютерная система сконфигурирована для поддержки двухсторонней связи.

[К началу]

## Проверка сопел

Утилита Проверка сопел проверяет, не закупорены ли сопла в печатающей головке. Проверьте чистоту сопел, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте сопел печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что печатающая головка требует чистки, то можно войти в утилиту Чистка печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка сопел. Подробнее см. Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка печатающей головки

Утилита Чистка печатающей головки чистит печатающую головку. Печатающую головку следует чистить, когда обнаружите ухудшение качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Проверка сопел, чтобы подтвердить необходимость чистки. Войти в утилиту Проверка сопел можно непосредственно из утилиты Чистка печатающей головки. Подробнее см. Чистка печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите несовмещение вертикальных или горизонтальных линий при распечатке контрольного шаблона. Следуйте указаниям на экране по пользованию этой утилитой.

[К началу]

## Сведения о принтере и дополнительных устройствах

Эта утилита позволяет драйверу принтера подтвердить информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет особую информацию, касающуюся определенных характеристик принтера, например Код идентификации принтера.

В зависимости от конфигурации используемой компьютерной системы информация, отображаемая в диалоговом окне Сведения о принтере и дополнительных устройствах, может обновляться автоматически либо ее, возможно, необходимо вводить вручную.

Если в окне Текущие установки появится сообщение, подсказывающее вам ввести установки, или если вы измените конфигурацию принтера, выполните представленную ниже процедуру ручного ввода необходимых установок.

| Щелкните кнопку Карта установок в диалоговом окне Сведения о принтере и дополнительных устройствах, чтобы распечатать информацию о принтере и его дополнительных устройствах. Вам потребуется загрузить в принтер бумагу формата A4 или Letter. Вы увидите отпечаток, подобный показанному ниже.

| Проверьте, совпадают ли установки утилиты с информацией, напечатанной на Карте установок. Если они не совпадают, откорректируйте установки на экране монитора, чтобы они соответствовали информации Карты установок.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить сделанные установки.

[К началу]

## Скорость и Ход выполнения

Можно выполнить установки, относящиеся к скорости и ходу выполнения, в этом диалоговом окне.

Доступны следующие установки:

### Высокоскоростные копии

Чтобы быстрее отпечатать несколько копий документа, выберите Высокоскоростные копии . Это ускоряет печать за счет использования свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти при печати нескольких копий документа.

### Порт принтера EPSON (только для Windows Me, 98 и 95).

Чтобы ускорить передачу данных к принтерам EPSON, выберите Порт принтера EPSON

Если компьютер поддерживает режим ECP, активизируйте DMA-пересылку данных, чтобы ускорить их распечатку.

Подробнее об установке Порт принтера EPSON см. Порт принтера EPSON (только для Windows Me, 98 и 95). Подробнее об активизации DMA-пересылки данных см. Пользование DMA-пересылкой данных (только для Windows Me, 98 и 95)

### Показать линейку прогресса

Для того, чтобы индикатор хода всегда отображался во время печати, установите флажок Показать линейку прогресса.

### Всегда буферизовать данные в формате RAW (только для Windows 2000 и NT 4.0)

Чтобы иметь возможность клиентам системы Windows NT буферизовать документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (Приложения системы Windows NT используют формат EMF по умолчанию), установите флажок в клетке этой опции.

Воспользуйтесь этой функцией, если документы, сбуферизованные в формате EMF, правильно не распечатываются.

Буферизация данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например, "Для печати недостаточно оперативной памяти/свободной памяти на жестком диске ", "Медленная скорость печати" и др.) можно разрешить установкой флажка в клетке опции Всегда буферизовать данные в формате RAW .

При буферизации данных в формате RAW, ход печати, отображаемый Индикатором хода выполнения, может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Предпочитаемые объекты слежения

Для открытия диалогового окна Предпочитаемые объекты слежения, в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3, щелкните эту кнопку.

Можно выполнить следующие установки:

Выбор уведомления | Отображает установки уведомления о текущей ошибке. В этом блоке можно указать, будут ли общие уведомления об ошибках, уведомления об ошибках связи или сообщения об остатках чернил отображаться на экране компьютера во время печати или копирования. Установите соответствующий флажок, чтобы указать на типы ошибок, по которым вы хотите получать уведомления. Также установите флажок в клетке опции Предупреждение, если хотите получать вместе с экранным сообщением об ошибке звуковой сигнал предупреждения.
Выбор значка быстрого доступа | Установите флажок в клетке опции Выбор значка быстрого доступа для отображения значка быстрого доступа на панели задач Windows. Щелкая на панели задач по значку быстрого доступа, будете открывать утилиту EPSON Status Monitor 3. Щелкая правой кнопкой мыши на значке, будете открывать динамическое меню, из которого можно войти в некоторые утилиты принтера. Чтобы выбрать, какой из значков будет отображен, щелкните желаемый значок из числа предложенных на выбор; ваш выбор будет показан на панели справа.
Разрешать слежение за общими принтерами | Установите флажок в клетке этой опции, чтобы разрешить другим пользователям локальной сети следить за состоянием принтера общего пользования.

| Примечание:

| Щелкните кнопку По умолчанию для возврата всех объектов установки Выбор уведомления к их установкам по умолчанию.

[К началу]

Предыдущая | Далее