Печать в Windows

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Пользование установками Скорость и Ход
> Пользование конфигурацией порта (только Windows NT 4.0)

Следуйте указаниям этого раздела для увеличения скорости печати принтера.

## Общие советы

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, чем печать с низким разрешением, печать цветных изображений длится дольше печати черно-белых изображений, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине следует применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Даже если ваш документ требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета, например при распечатке сложного оригинал-макета, который содержит цветные фотоснимки, все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие параметры печати. Однако помните, что изменение некоторых параметров с целью повышения скорости печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. повышение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Качество печати | Экономичный, Нормальный | Фотоснимок | Диалоговое окно Расширенные
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Мельчайшие детали | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице представлены факторы, влияющие только на скорость печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню программного обеспечения принтера
Установки программного обеспечения принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диалоговое окно Расширенные, меню Главное
Повернуть по горизонтали* | Выкл | Вкл | Диалоговое окно Расширенные
В подбор* | Выкл | Вкл | Меню Бумага
Обратный порядок* | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Разновидность цветов | Серая шкала** | Полноцветная |
Аппаратные ресурсы | Скорость компьютерной системы | Быстрая | Медленная |
Свободная память на жестком диске | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от программного обеспечения принтера и прикладной программы, применяемых пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для воспроизведения различных оттенков серого, от абсолютно черного до чисто белого.

[К началу]

## Пользование установками Скорость и Ход

Можно ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Скорость и Ход выполнения. Щелкните кнопку Скорость и Ход выполнения в меню Утилита программного обеспечения принтера. Открывается следующее диалоговое окно.

В диалоговом окне Скорость и Ход выполнения доступны следующие установки:

### Высокоскоростные копии

Для более быстрой печати нескольких копий документа установите флажок в клетке опции Высокоскоростные копии . Печать ускоряется благодаря использованию свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти во время печати нескольких копий.

### Порт принтера EPSON (только в Windows Me, 98 и 95)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы активизировать порт принтера EPSON, который оптимизирован для принтеров EPSON, вместо порта принтера по умолчанию в Windows. Этим ускоряется передача данных к принтерам EPSON.

### Включать DMA-пересылку (только в Windows Me, 98 и 95)

Если у компьютера имеется параллельный порт, который поддерживает режим ECP, можно включить DMA-пересылку (передачу данных по каналу прямого доступа к памяти), чтобы ускорить печать. См. руководство по компьютеру и выясните, поддерживает ли он режим ECP и DMA-пересылку.

Чтобы определить, необходимо ли вам включать DMA-пересылку, сравните сообщение, расположенное ниже установки Порт принтера EPSON с этой таблицей и выполните рекомендуемые действия.

Сообщение | Действие
Высокоскоростная DMA-пересылка включена. | DMA-пересылка уже включена. Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Для повышения скоростей передачи данных воспользуйтесь режимом DMA-пересылки. | Выполните действия, изложенные ниже таблицы, чтобы включить DMA-пересылку.
(Нет сообщения) | Установка параллельного порта вашей компьютерной системы не допускает DMA-пересылку. Однако, если вы измените настройку параллельного порта на режим ECP или на Расширенный через программу настройки BIOS компьютера, вы сможете пользоваться DMA-пересылкой. Наведите справку через руководство по компьютеру или получите консультацию у изготовителя компьютера. Как только вы измените настройку параллельного порта, выполните указания под этой таблицей, чтобы активизировать DMA-пересылку. Примечание: Перед тем как запустить программу настройки BIOS, удалите из компьютера программное обеспечение принтера с помощью команды Добавить/Удалить программ на Панели управления. По окончании прогона программы настройки BIOS вновь установите программное обеспечение принтера на компьютере.

При желании включить DMA-пересылку выполните следующие действия.

| Дважды щелкните на значке Мой компьютер на рабочем столе экрана монитора, затем дважды щелкните значок Панель управления

| Дважды щелкните значок Система , затем щелкните вкладку Диспетчер устройств .

| Дважды щелкните значок Порты (COM & LPT) и затем значок LPT1 . Если вы подключили принтер к другому порту, а не к LPT1, то дважды щелкните значок соответствующего порта.

| Щелкните вкладку Ресурсы , затем снимите флажок в клетке опции Использовать автоматические установки . Запишите установки Диапазон Входа/Выхода, отображенные в блоке установок Ресурсы.

| Выберите установку базовой конфигурации из списка Установка на основе, которая использует те же установки Диапазона Входа/Выхода, которые записали в пункте 4, и убедитесь в том, что канал Прямого доступа к памяти (DMA) и номера Запросов на прерывание распределены и отображены на экране. Также проверьте, что в блоке списка Конфликтующие устройства показано сообщение Нет конфликтов

| Щелкните кнопку OK, чтобы сохранить установки.

| Вновь откройте диалоговое окно Скорость и Ход выполнения и убедитесь в том, что DMA-пересылка включена.

|  | Примечание:

|  | На некоторых компьютерах невозможно пользоваться режимом DMA-пересылки даже после того, как выполните установки, описанные выше. Свяжитесь с изготовителем компьютера и уточните, может ли ваш компьютер пересылать информацию по каналу DMA.

[К началу]

## Пользование конфигурацией порта (только в Windows NT 4.0)

| Примечание:

| Настройка портов в Windows NT 4.0 очень сложная операция и ее должен выполнять только опытное лицо с привилегиями администратора.

Если компьютер имеет параллельный порт, который поддерживает режим ECP, вы можете выполнить некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Конфигурация порта. Перед вводом установок убедитесь в том, что режим ECP выбран в настройке компьютера. Подробнее о режиме ECP читайте в руководстве по компьютеру.

Для доступа в диалоговое окно Конфигурация порта, щелкните кнопку Пуск , укажите на Настройка , затем щелкните Принтеры . Выберите свой принтер и щелкните Свойства в меню Файл. Откроется диалоговое окно программного обеспечения принтера. Щелкните вкладку Порты и затем щелкните кнопку Конфигурировать порт . Откроется следующее диалоговое окно.

Щелкните вкладку LPT-порт для доступа к порту, к которому подключен принтер, затем щелкните кнопку Конфигурация порта .

| Примечание:

| Если принтер подключен к порту LPT1, то будет доступна только вкладка LPT1 .

Доступными установками являются следующие:

### Настройка ресурсов (IRQ и DMA)

Если вы подключили принтер к порту LPT2 или LPT3, настройка IRQ и DMA может помочь повысить скорость печати. Щелкните Изменить установку и введите те же номера конфигураций для IRQ и DMA, которые вы выполнили с помощью платы расширения. См. руководство по компьютеру, чтобы определить установки для IRQ и DMA.

### Пользование DMA-пересылкой

Воспользуйтесь DMA-пересылкой для передачи данных печати в компьютер, чтобы ускорить печать. Если опция Пользование DMA-пересылкой заблокирована, то прежде всего следует активизировать режим DMA-пересылки в настройке компьютера. Подробнее см. руководство по компьютеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее