Как сделать / Пользование рулонной бумагой

# Пользование держателем рулона

> Загрузка рулонной бумаги

После установки держателя рулона на принтере вы сможете печатать в формате рулонной бумаги, который особенно удобен для полосной (banner) печати. При печати с применением держателя рулона обращайте внимание на следующее:

- Загружайте бумагу печатной стороной кверху.

- Пользуйтесь плоской, недеформированной бумагой. Если бумага закручена, распрямите ее перед загрузкой, чтобы избежать неполадок с подачей.

- Всегда берите бумагу за кромки.

- Оставляйте свободное пространство спереди принтера, достаточное для полного вывода бумаги из принтера.

- Убедитесь в том, что выходной лоток опущен, а его удлинитель закрыт.

- Проверьте, чтобы конец рулонной бумаги был обрезан чисто и под прямым углом к продольной оси бумаги. Если он обрезан косо и неровно, бумага не будет подаваться равномерно, а отпечаток может выходить за край бумаги.

- Фирма EPSON рекомендует пользоваться носителями марки EPSON, распространяемыми ее отделениями, что обеспечит вам получение высококачественных отпечатков.

## Загрузка рулонной бумаги

Выполните следующие указания по установке держателя рулона и загрузке рулонной бумаги.

| Вставьте рулонную бумагу в держатель рулона.

|  | Примечание:

|  | Удалите прозрачный лист после установки рулона между боковинами держателя.

| Пользуясь угольником, проверьте, чтобы конец рулонной бумаги был обрезан перпендикулярно боковым кромкам ленты, как показано на рисунке.

|  | Предостережение:

|  | Всегда пользуйтесь угольником или другим инструментом, чтобы обрезать конец рулонной бумаги перпендикулярно. Косой рез может вызвать неполадки в подаче бумаги.

| Чтобы распрямить рулонную бумагу, вставьте ее конец для предохранения печатной стороной кверху между листами инструкционной брошюры, приложенной к рулону. Затем сверните брошюру в направлении, противоположном закрутке бумажной ленты.

| Снимите подставку для бумаги и опустите выходной лоток. После этого включите принтер.

| Вставьте адаптер держателя рулона в паз сзади принтера, затем прикрепите держатель рулона к адаптеру.

| Осторожно заведите конец бумажной ленты в принтер до упора, прислоняя правую кромку ленты к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левой кромке ленты.

| Чтобы правильно загрузить бумагу, вы должны придерживать бумагу на месте одной рукой, а другой нажать кнопку Рулонная бумага. Лента будет затянута внутрь принтера.

| Откройте крышку принтера и удостоверьтесь в том, что бумага подается правильно. Если бумага искривлена, нажмите и удержите кнопку Рулонная бумага не менее 3 секунд, чтобы вывести бумагу из принтера. Загорается индикатор Ошибка. Нажмите кнопку Рулонная бумага, чтобы снять индикацию ошибки, а затем подайте бумагу вновь.

Теперь рулонная бумага загружена в принтер. После этого установите программное обеспечение принтера и попробуйте печатать. Подробнее об установке программного обеспечения принтера см. Печать на рулонной бумаге

[К началу]

Предыдущая | Далее