Как сделать / Пользование PC-картой через компьютер

# Выталкивание PC-карт

### Для пользователей Windows 2000

Для пользователей Windows 2000, перед выключением принтера или отсоединением USB-кабеля накопитель карты памяти принтера должен быть переведен в неактивное состояние, как объясняется ниже.

| Щелкните значок Отключить или удалить аппарат на панели задач Windows.

| Щелкните Остановить накопитель принтера EPSON SP895 (G) . (Указанная литера накопителя может быть иной, что зависит от вашего компьютера.)

| Когда появится требование подтвердить, щелкните OK

| Выключите принтер, затем отсоедините USB-кабель.

| Предостережение:

| Если вы отсоедините USB-кабель иным способом, вы можете потерять данные карты памяти.

### Для пользователей Macintosh

Компьютеры Macintosh могут записывать информацию на карту памяти, когда она вставлена в слот для PC-карт. Однако после этого некоторые цифровые камеры больше не смогут читать карту памяти.

| Предостережение:

| Всегда перетаскивайте значок карты памяти с рабочего стола в корзину, чтобы вытолкнуть карту, выключить принтер или отсоединить USB-кабель. Любой другой способ может повредить данные карты памяти.

### Выталкивание PC-карт

| Убедитесь в том, что индикатор Обработка не мигает.

| Нажмите кнопку, как показано на рисунке, чтобы вытолкнуть PC-карту.

|  | Предостережение:

|  | Не удаляйте и не вставляйте носитель CompactFlash, SmartMedia или Microdrive, когда адаптер PC-карты находится в слоте, иначе вы можете потерять данные.

|  | Способ выталкивания зависит от носителя данных. См. руководства, приложенные к вашей карте памяти и к адаптеру PC-карты.

| При выталкивании PC-карта выскакивает из слота достаточно далеко, чтобы вы могли захватить и вытянуть ее.

[К началу]

Предыдущая | Далее