Как сделать / Техобслуживание

# Выравнивание печатающей головки

> Для пользователей Windows

При обнаружении невыровненных вертикальных линий вы можете решить эту проблему через ваш компьютер с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки, которая входит в состав программного обеспечения вашего принтера. См. ниже соответствующий раздел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае ваши отпечатки будут замараны чернилами.

## Для пользователей Windows

Выполните следующую процедуру, чтобы выровнять печатающую головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните вкладку Утилита, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки в ней.

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующую процедуру, чтобы выровнять печатающую головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера и нажмите кнопку со значком Утилита, затем нажмите кнопку Выравнивание печатающей головки в нем.

| Выполняйте указания с экрана, чтобы выровнять печатающую головку.

[К началу]

Предыдущая | Далее