Решение проблем

# Проблемы с отпечатками, не связанные с качеством печати

> Неправильные или перепутанные символы
> Неправильные поля
> Перевернутое изображение
> Выход чистых страниц
> Отпечаток смазан у нижнего края
> Печать слишком медленная

Если возникла одна из следующих проблем, применяйте решения по этой проблеме.

## Неправильные или перепутанные символы

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Убедитесь в том, что ваш принтер и драйвер принтера выбраны правильно.

- Пользователи Windows 98 или Me могут сбросить размещенные задания печати в Диспетчере буферизации. Об указаниях см. Пользование Диспетчером буферизации EPSON для пользователей Windows Me и 98.

- Выключите принтер и компьютер. Проверьте, надежно ли вставлен конец интерфейсного кабеля принтера в гнездо разъема.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Проверьте установки полей в вашем программном приложении. Убедитесь в том, что поля не выходят за пределы области печати на странице. См. Бумага о технических характеристиках.

- Проверьте установки в меню Бумага (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Убедитесь в том, что установки соответствуют размеру бумаги, на которой вы печатаете.

[К началу]

## Перевернутое изображение

Снимите флажок Повернуть по горизонтали в программном обеспечении принтера либо установку "Зеркальное изображение" в вашем программном приложении. См. указания в оперативной справке для программного обеспечения принтера или для вашего приложения.

Пользователи Macintosh могут обратиться в раздел Выполнение Расширенных установок за подробностями.

[К началу]

## Выход чистых страниц

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Убедитесь в том, что ваш принтер и драйвер принтера выбраны правильно.

- Проверьте установки в меню Бумага (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Убедитесь в том, что установки соответствуют размеру бумаги, на которой вы печатаете.

- Запустите утилиту Чистка головки, чтобы прочистить засорившиеся сопла. Пользователи Windows Me или 98 могут запустить программу Утилита Выравнивание печатающей головки сейчас.

После опробования одного или нескольких из этих решений выполните операцию по проверке работы принтера, чтобы проверить достигнутые результаты. См. Проверка работы принтера о более подробной информации.

[К началу]

## Отпечаток смазан у нижнего края

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Если бумага закручена в печатную сторону, распрямите ее или слегка закрутите ее в противоположную сторону.

- Установите регулировочный рычаг в положение "+" и снимите флажок Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в программном обеспечении вашего принтера. Диалоговое окно Расширенные установки доступно в меню Главное (в Windows) или в диалоговом окне Печать (в Macintosh), когда выбрана установка Пользовательский для параметра Режим. Чтобы выключить эту опцию, вам, вероятно, потребуется изменить также установку Качество печати.

[К началу]

## Печать слишком медленная

Попробуйте применить одно или несколько из следующих решений:

- Проверьте правильность установки Тип носителя в программном обеспечении вашего принтера. Об указаниях см. Выполнение установки Тип носителя в Windows или Выполнение установки Тип носителя в Macintosh.

- Выберите Автоматический для параметра Режим в меню Главное в программном обеспечении вашего принтера (в Windows) или в диалоговом окне Печать (в Macintosh), после чего установите ползунок регулировочной полосы на Скорость. Об указаниях см. Пользование Автоматическим режимом в Windows или Пользование Автоматическим режимом в Macintosh.

- Закройте те приложения, которыми вы не пользуетесь в данный момент.

[К началу]

Предыдущая | Далее