Как сделать / Обращение с бумагой

# Информация о специальной бумаге и других носителях

> Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON
> Хранение фотобумаги EPSON

Вы можете получать хорошее качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага с покрытием и глянцевая пленка дают лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньше чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. Типы носителей о полном перечне этих продуктов.

Перед загрузкой специального носителя, поставляемого фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний:

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящем свойстве нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинивать подающий механизм принтера.

- Закладывайте носитель в загрузчик листов печатной стороной вверх. Загляните в памятку, вложенную в пачку с материальным носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа для правильной ориентации стопки при закладке в загрузчик.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав Максимальная в качестве установки Область печати в программном обеспечении принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге послужит причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей.

- Если бумага скручена, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная в качестве Области печати.

- Если вы хотите печатать на обороте карточки для струйной печати с установкой Максимальная для Области печати, распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой.

- При размазывании чернил на документах, печатаемых на толстых носителях, переведите регулировочный рычаг в положение "+" . Для изменения установки расположите рычаг, как показано на рисунке ниже.

|  | Примечания:

|  | Возвратите регулировочный рычаг в положение "0" перед печатью на носителях нормальной толщины. Если вы оставите рычаг в положении "+" , то на отпечатках изображений могут появляться пропуски.

|  | Если регулировочный рычаг находится в положении "+" , то обязательно выключите установку Высокая скорость в диалоговом окне Расширенные установки в драйвере принтера. Чтобы отключить эту опцию, вам также потребуется изменить установку Качество печати или выровнять головку с помощью утилиты Выравнивание печатающей головки.

> Если вы хотите печатать на обороте карточки для струйной печати с установкой Максимальная для Области печати, распрямите карточки или слегка скрутите их в обратную сторону перед загрузкой. Переведите регулировочный рычаг в положение "+" перед печатью.

## Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON

См. ниже схему определения вместимости загрузчика по типам специальных носителей EPSON.

Тип носителя | Вместимость при загрузке
Бумага для струйной печати с 360 dpi и Бумага для струйной печати фотографического качества | До 30 листов.
Панорамная фотобумага и Бумага для термоперевода на ткань | По одному листу за один раз.
Карточки для струйной печати фотографического качества, Уведомительные карточки для струйной печати и Поздравительные карточки для струйной печати | До 30 каталожных карточек.
Самоклеящиеся листы фотографического качества | По одному листу за один раз.
Толстая матовая бумага | До 20 листов.
Фотобумага | До 20 листов фотобумаги По одному листу за один раз фотобумаги размером 200 x 300 мм.
Высококачественная глянцевая фотобумага | По одному листу за один раз.
Высококачественная полуглянцевая фотобумага | По одному листу за один раз.
Глянцевая пленка фотографического качества | По одному листу за один раз для получения наилучших результатов. Всегда подкладывайте лист подложки* или лист простой бумаги под глянцевую пленку. При загрузке множественных листов устанавливайте минимальное верхнее поле на странице до 30 мм и закладывайте не более 20 листов формата A4.
Фотонаклейки 16 и Фотонаклейки 4 | По одному листу за один раз.
Прозрачные пленки | По одному листу за один раз. Всегда подкладывайте лист простой бумаги под стопку прозрачных пленок.

| * Не печатайте на листах подложки, подкладываемых под специальные носители.

[К началу]

## Хранение фотобумаги EPSON

Кладите неиспользованную фотобумагу обратно в оригинальную упаковку, как только закончите печатать. Фирма EPSON рекомендует хранить отпечатки в укупориваемых пластиковых пакетах многократного использования. Не подвергайте их воздействию высокой температуры, влажного воздуха и прямых солнечных лучей.

[К началу]

Предыдущая | Далее