Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Макет

> Выполнение установки Уменьшить/Увеличить
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Водяной знак

Вы можете выполнить установки Уменьшить/Увеличить, Двусторонняя печать, Многостраничная и Водяной знак в меню Макет. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Уменьшить/Увеличить

Чтобы подогнать размер вашего документа под размер бумаги, на которой вы будете печатать, воспользуйтесь опциями Уменьшить/Увеличить в меню Макет.

Вы можете выбрать следующие установки.

Нормальный | Печатает ваш документ с его нормальными размерами.
Подогнать к странице | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер бумаги, который вы выбираете в списке Размер бумаги из меню Бумага.
Пользовательский | Позволяет вам вручную увеличить или уменьшить изображение. Нажимайте по кнопкам со стрелками, расположенным рядом с блоком Пропорциональный для выбора процентного изменения в пределах от 10% до 400%.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажка Многостраничная позволяет выбирать между установками N-up и Плакат . См. ниже соответствующий раздел.

### Выполнение установки N-up

Выберите N-up в качестве установки Многостраничная в меню Макет, чтобы напечатать две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.

Для того чтобы печатать более одной страницы на одном листе бумаги, вы должны выполнить следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Печатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Открывает диалоговое окно Макет печати, в котором вы можете задать очередность печати страниц на одном листе бумаги. Некоторые установки будут недоступны, что зависит от выбора Ориентации в меню Бумага.
Печать обрамлений страниц | Позволяет вам печатать рамку вокруг каждой страницы на листе бумаги.

### Выполнение установки Плакат

Одну страницу документа можно увеличить до размера 4, 9 или 16 листов бумаги. Выберите Плакат как установку параметра Многостраничная, чтобы распечатать изображение до плакатного размера.

Нажмите кнопку Установки , чтобы отрегулировать печать вашего плаката. Открывается диалоговое окно Установки плаката.

Вы можете задать следующие установки:

Печать меток резки | Установите этот флажок, чтобы включить параметры меток резки.
Разметка перекрывания листов | Команда слегка перекрывает изображения и печатает контрольные метки для более точного выравнивания изображений.
Линии обрезки | Печатает линии границ на изображениях, помогающих правильно обрезать страницы.

Если вы хотите напечатать всего несколько панелей без распечатки всего плаката, выделите щелчками панели, которые вы не хотите печатать, затем щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно Установки плаката.

#### Как составить плакат из ваших отпечатков

Приведем пример, как составить плакат из 4 отпечатанных листов. Обращайте также внимание на приведенные иллюстрации.

| По вертикали обрежьте поле на Листе 1 вдоль линии, соединяющей метки совмещения, как показано на рисунке.

| Наложите Лист 1 на Лист 2 и совместите поперечные метки на обоих листах, затем временно склейте их с обратной стороны бумаги липкой лентой.

| Отрежьте склеенные листы вдоль линии между метками совмещения.

| Выровняйте бумагу по меткам совмещения и склейте липкой лентой с обратной стороны бумаги.

| Повторите указания от шага 1 до шага 4, чтобы склеить также Листы 3 и 4.

| Повторите указания от шага 1 до шага 4, чтобы склеить верх и низ с лицевых сторон бумаги.

| Обрежьте остальные поля.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при обращении с острыми инструментами.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Чтобы напечатать водяной знак на вашем документе, щелкните в любом месте в блоке списка Водяной знак в меню Макет и выберите знак из открывшегося списка предопределенных водяных знаков.

Вы можете также добавить собственные текстовые или графические водяные знаки в список Водяной знак. Чтобы добавить водяной знак, щелкните кнопку Добавить/Удалить . Открывается следующее диалоговое окно.

См. ниже соответствующий раздел, чтобы завершить создание пользовательского водяного знака.

### Создание графического водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы создать графический водяной знак.

| Выделите BMP

| Щелкните кнопку Просмотр , чтобы назначить необходимый вам растровый файл, а затем щелкните OK

| Введите имя для вашего водяного знака в блок Имя, после чего щелкните Сохранить . Щелкните OK , чтобы вернуться в меню Макет.

### Создание текстового водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы создать текстовой водяной знак.

| Выделите Текст.

| Введите ваш текст в Текстовой блок. Введенный текст будет присвоен водяному знаку как имя водяного знака.

| Чтобы изменить имя текстового водяного знака, введите новое имя в блок Имя, после чего щелкните Сохранить . Щелкните OK для возвращения в меню Макет.

### Выполнение установок для вашего водяного знака

Выполните следующие действия, чтобы выполнить установки для вашего водяного знака.

| Выберите необходимый водяной знак в блоке списка Водяной знак из меню Макет.

| Щелкните кнопку Установки . Появляется следующее диалоговое окно.

| Проверьте, выделен ли соответствующий водяной знак в блоке списка Водяной знак, затем задайте для него установки Цвет, Расположение, Насыщенность, Размер, Шрифт, Гарнитура шрифта и Угол наклона. О подробных указаниях см. оперативную справку. Ваши установки будут отражены на картинке слева от диалогового окна.

| Когда закончите выполнять установки, щелкните ОК

[К началу]

Предыдущая | Далее