Печать в Macintosh

# Выполнение установок в диалоговом окне Макет

> Выполнение установки Подогнать под размер страницы
> Выполнение установки Водяной знак
> Выполнение установки Многостраничная
> Выполнение установки Порядок страниц

Вы можете изменить макет страницы вашего документа с помощью установок драйвера принтера, находящихся в диалоговом окне Макет. Чтобы раскрыть это диалоговое окно, щелкните команду Печать в меню Файл вашего программного приложения и нажмите кнопку со значком Макет в диалоговом окне Печать.

Диалоговое окно Макет дает вам возможность автоматически подогнать ваш документ к размеру бумаги, печатать по 2 или по 4 страницы на одном листе бумаги, печатать изображения плакатного размера, разбивая одну страницу документа на несколько увеличенных страниц, печатать водяные знаки в документах либо задавать очередность печати страниц вашего документа. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Подогнать под размер страницы

Вы можете пропорционально увеличить или уменьшить размер изображения, чтобы подогнать его под размер бумаги, которую вы выбрали в списке Размер бумаги. Для этого установите флажок Подогнать под размер страницы, затем выделите в списке Размер бумаги размер той бумаги, какую вы заложили в принтер.

[К началу]

## Выполнение установки Водяной знак

Чтобы печатать водяной знак на вашем документе, установите флажок Водяной знак в диалоговом окне Макет страницы.

Выберите в списке Имя водяной знак, который вы намерены печатать, затем задайте его расположение, размер, цвет и насыщенность. Расположение и размер водяного знака можно изменять, перетаскивая его мышью в окне предварительного просмотра на экране слева.

Вы можете также добавить собственные текстовые или графические водяные знаки в список Имя. Выполните следующие действия:

| Щелкните кнопку Добавить/Удалить рядом со списком Имя. Открывается следующее диалоговое окно.

| Чтобы использовать файл изображения в качестве водяного знака, нажмите кнопку Добавить картину. Выберите файл с необходимым изображением, затем нажмите кнопку Открыть.

> Для создания водяного знака на основе текста нажмите кнопку Добавить текст. Введите текст в Текстовое поле, выберите шрифт и стиль текста, затем щелкните OK

| В диалоговом окне Водяной знак в списке Имя знака появляется имя файла изображения или текст водяного знака. Чтобы изменить имя графического водяного знака, щелкните по нему в списке, после чего введите новое имя. Если вы выбрали в списке Имя текстовой водяной знак, вы можете отредактировать текст и изменить шрифт и стиль текста, щелкнув кнопку Правка текста .

| Щелкните OK чтобы добавить ваш водяной знак в список Имя в диалоговом окне Макет страницы.

[К началу]

## Выполнение установки Многостраничная

Установка флажка Многостраничная позволяет вам выбирать между установками N-up и Плакат . См. ниже соответствующий раздел.

### Выполнение установки N-up

Выберите N-up в качестве установки Многостраничная в диалоговом окне Макет, чтобы напечатать две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.

Чтобы печатать более одной страницы на листе бумаги, вы должны выполнить следующие установки:

2 страницы 4 страницы | Принтер отпечатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Порядок страниц | Позволяет вам задавать очередность печати страниц на листе бумаги.
Печать обрамлений страниц | Печатает рамку вокруг каждой страницы, которая будет напечатана на листе бумаги.

### Выполнение установки Плакат

Одну страницу документа можно увеличить до размера 4, 9 или 16 листов бумаги. Выберите Плакат в качестве установки Многостраничная, чтобы напечатать изображение плакатного размера.

Вы можете выполнить следующие установки.

1 страница покрывает xx листов | Команда определяет, сколько листов бумаги покроет увеличенная страница документа. Вы можете выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Перекрывающиеся панели | Команда слегка перекрывает изображения и печатает линии разметки для их более точного выравнивания.
Печать линий обрезки | Печатает линии границ на изображениях, помогающие правильно обрезать страницы.
Выбор панели | Выделите те панели, которые вы не хотите печатать, затем щелкните кнопку OK, чтобы напечатать оставшиеся панели.

#### Как составить плакат из ваших отпечатков

Приведем пример, как составить плакат из 4 отпечатанных листов. Обращайте также внимание на приведенные иллюстрации.

| По вертикали обрежьте поле на Листе 1 вдоль линии, соединяющей метки совмещения, как показано на рисунке.

| Наложите Лист 1 на Лист 2 и совместите поперечные метки на обоих листах, затем временно склейте их с обратной стороны бумаги липкой лентой.

| Отрежьте склеенные листы вдоль линии между метками совмещения.

| Выровняйте бумагу по меткам совмещения и склейте липкой лентой с обратной стороны бумаги.

| Повторите указания от шага 1 до шага 4, чтобы склеить также Листы 3 и 4.

| Повторите указания от шага 1 до шага 4, чтобы склеить верх и низ с лицевых сторон бумаги.

| Обрежьте остальные поля.

| Предупреждение:

| Будьте осторожны при обращении с острыми инструментами.

Если вы хотите напечатать всего несколько панелей без распечатки всего плаката, щелкните Выбор панели, выделите те панели, которые вы не хотите печатать, затем щелкните OK Будут напечатаны только те панели, которые вы не выделили щелчками клавиши мыши.

[К началу]

## Выполнение установки Порядок страниц

Вы также можете задать порядок печати задания. При печати множественных копий вашего документа выберите команду Разобрать по копиям, чтобы печатать по одному полному комплекту страниц документа за один раз. Выберите Обратный порядок, чтобы печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

[К началу]

Предыдущая | Далее