Как сделать / Техобслуживание

# Чистка принтера

Чтобы принтер работал наилучшим образом, его необходимо тщательно чистить несколько раз в году, соблюдая следующие правила.

| Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

| Удалите всю бумагу из загрузчика листов.

| Пользуйтесь мягкой щеткой для осторожного удаления пыли и грязи с загрузчика листов.

| Если наружные поверхности корпуса принтера и внутренние поверхности загрузчика листов загрязнены, очистите их мягкой и чистой салфеткой из ткани, смоченной слабым раствором моющего средства в воде. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Если внутренние поверхности принтера оказались испачканными чернилами, ототрите чернила увлажненной тканевой салфеткой.

| Предупреждение:

| Не прикасайтесь руками к внутренним механизмам и валикам принтера.

| Предостережения:

| Не удаляйте пластичную смазку с металлических деталей на пути движения каретки.

| Никогда не пользуйтесь спиртами и разбавителями лаков и красок для очистки поверхностей принтера; эти вещества могут повредить и корпус, и другие детали принтера.

| Не допускайте попадания воды на печатающий механизм и электронные компоненты.

| Не пользуйтесь жесткими щетками и абразивными терками.

| Не обливайте внутренние части принтера смазочными маслами. Непригодные масла могут повредить механизм. При необходимости смазывания проконсультируйтесь у торгового агента или пригласите для смазывания механизма аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров.

| Пользуйтесь только сухой и мягкой салфеткой из ткани для очистки дисплея и дополнительного монитора предварительного просмотра. Не применяйте жидких или химических очистителей.

[К началу]

Предыдущая | Далее