Как сделать / Техобслуживание

# Проверка сопел печатающей головки

> Пользование утилитой Проверка сопел
> Пользование кнопками панели управления

Если вы обнаружите, что отпечатанное изображение неожиданно побледнело или в нем отсутствуют цвета, вы можете решить эти проблемы, проверив чистоту сопел печатающей головки.

Сопла печатающей головки можно проверять через ваш компьютер с помощью утилиты Проверка сопел из состава программного обеспечения принтера или на самом принтере, пользуясь кнопками его панели управления.

## Пользование утилитой Проверка сопел

См. ниже соответствующий раздел о том, как пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Примечание:

| Не запускайте утилиту Проверка сопел во время печати. В противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

### Для пользователей Windows

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Откройте окно программного обеспечения принтера. Об указаниях см. Доступ к программному обеспечению принтера

| Щелкните вкладку Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел в ней.

| Выполняйте указания с экрана.

### Для пользователей Macintosh

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться утилитой Проверка сопел.

| Войдите в диалоговое окно Печать или Параметры страницы и щелкните кнопку со значком. Утилита, затем нажмите кнопку Проверка сопел в диалоговом окне Утилита.

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

## Пользование кнопками панели управления

Выполните следующие действия, чтобы пользоваться кнопками панели управления.

| Выключите принтер.

| Убедитесь в том, что в загрузчик листов заложена бумага формата A4 или Letter.

| Придержите нажатой кнопку Техобслуживание и нажмите кнопку Сеть, чтобы включить принтер.

| Отпустите только кнопку Сеть. Как только начнется проверка сопел, отпустите также кнопку Техобслуживание.

Принтер напечатает контрольную карту с информацией о версии ПЗУ вашего принтера, кодом учета расхода чернил, уровнями чернил в картриджах и шаблоном проверки сопел. Для проверки остаточного уровня черных чернил см. BK. Об уровнях цветных чернил см. CL. Образцы распечаток показаны ниже.

| Пример хорошей печати

| Печатающая головка требует чистки

Если распечатка карты проверки сопел неудовлетворительная (например, в ней отсутствует какой-либо сегмент линий), появилась проблема с принтером. Эта неполадка вызвана либо засорившимся соплом подачи чернил, либо невыровненной печатающей головкой. См. Чистка печатающей головки о подробных указаниях, как чистить печатающую головку. Об информации по выравниванию печатающей головки, см. Выравнивание печатающей головки Карта проверки сопел также показывает количество оставшихся чернил в каждом картридже. BK: показывает остаток черных чернил, а CL: демонстрирует остаток цветных чернил.

[К началу]

Предыдущая | Далее