Информация о продукте / Указания по технике безопасности

# Важные меры безопасности

> Предостережения при установке принтера
> Предостережения при выборе места для принтера
> Предостережения при пользовании принтером
> Предостережения при пользовании картой памяти
> Предостережения при пользовании дисплеем или дополнительным монитором предварительного просмотра
> Предостережения при обращении с чернильными картриджами

Перед пользованием принтером прочтите все эти правила до конца. Выполняйте также все предупреждения и указания, обозначенные на самом принтере.

## Предостережения при установке принтера

Соблюдайте следующие правила, когда вы устанавливаете принтер:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстий в корпусе принтера.

- Применяйте только источник электропитания, указанный в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным сетевым розеткам. Избегайте розеток в общей электросети с фотокопировальными машинами или кондиционерами, которые работают в режиме частых отключений.

- Не пользуйтесь электрическими розетками, управляемыми через настенные выключатели или автоматические таймеры.

- Располагайте всю аппаратуру компьютерной системы вдали от потенциальных источников электромагнитных помех, например громкоговорителей или базовых блоков радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току. Суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не должен превышать номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь сами ремонтировать или смазывать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> При повреждении сетевого шнура или его вилки; если внутрь принтера попала жидкость; если принтер падал или поврежден его корпус; если принтер не работает нормально или произошло заметное изменение его производительности и ухудшилось качество печати.

- Для эффективной защиты принтера от коротких замыканий и перегрузок по току цепь его электропитания в помещении должна быть снабжена автоматическим выключателем на 10 или 16 А.

[К началу]

## Предостережения при выборе места для принтера

Соблюдайте следующие правила при выборе места для установки принтера:

- Устанавливайте принтер на устойчивую плоскую поверхность с размерами, превышающими все размеры принтера в плане. Принтер не будет нормально работать в наклонном положении.

- Оставляйте спереди принтера достаточное свободное место для полного вывода отпечатанных листов.

- Избегайте мест с резкими перепадами температуры и влажности воздуха. На принтер не должны падать прямые солнечные лучи и свет от мощных светильников. Не располагайте принтер вблизи от источников теплоты.

- Также избегайте запыленных мест и мест, подверженных сотрясениям и вибрации.

- Оставляйте вокруг принтера свободное пространство, достаточное для его естественной вентиляции.

- Располагайте принтер вблизи от настенной розетки, чтобы из нее было удобно вынимать вилку сетевого шнура.

[К началу]

## Предостережения при пользовании принтером

Соблюдайте следующие правила, когда вы пользуетесь принтером:

- Не засовывайте через щели внутрь корпуса принтера посторонних предметов.

- Не проливайте жидкостей над принтером.

- Во время печати не просовывайте рук внутрь принтера и не прикасайтесь к чернильным картриджам.

- Не сдвигайте печатающую головку рукой, чтобы не повредить принтер.

- Всегда выключайте принтер кнопкой Сеть. После нажима на эту кнопку несколько секунд мигает световой индикатор Обработка, а затем гаснет. Не вынимайте вилку сетевого шнура принтера из розетки и не размыкайте цепь его электропитания до тех пор, пока не перестанет мигать индикатор Обработка.

- Перед перевозкой принтера проверьте, находится ли печатающая головка в исходном (крайнем правом) положении и на месте ли чернильные картриджи.

[К началу]

## Предостережения при пользовании картой памяти

- Не удаляйте карту памяти из слота и не выключайте электропитание принтера во время сеанса связи между компьютером и картой памяти (сеанс сопровождается миганием индикатора Обработка). В противном случае могут быть разрушены данные на карте памяти.

- Способ обращения зависит от типа носителя данных. Обязательно ознакомьтесь с памяткой, приложенной к карте памяти и к адаптеру PC-карты.

- На принтере можно использовать только такие карты памяти и адаптеры PC-карт, которые отвечают требованиям стандартов PCMCIA ATA (Memory Card ATA standards). Подробнее о стандартах PCMCIA ATA см. справочное руководство, приложенное к вашей карте памяти или к адаптеру PC-карт, либо свяжитесь с изготовителем.

[К началу]

## Предостережения при пользовании дисплеем или дополнительным монитором предварительного просмотра

- На вашей ЖК-панели может находиться несколько мелких ярких и темных пятен. Это нормальное явление и оно не означает, что ваш ЖК-монитор сломан.

- Пользуйтесь сухой и мягкой тканевой салфеткой для протирки дисплея и дополнительного монитора предварительного просмотра. Не применяйте жидкостей или химических очистителей.

- При повреждении принтерного дисплея или ЖК-панели монитора предварительного просмотра обратитесь за помощью к своему дилеру. При попадании жидкокристаллического раствора на кисти ваших рук тщательно вымойте руки с мылом. При поражении глаз жидкокристаллическим раствором немедленно промойте глаза обильной водой. При ощущении дискомфорта или при нарушении зрения после тщательной промывки глаз немедленно обратитесь за помощью к врачу.

- Всегда закрывайте слот монитора предварительного просмотра, если вы не пользуетесь дополнительным монитором предварительного просмотра.

[К началу]

## Предостережения при обращении с чернильными картриджами

Соблюдайте следующие правила при обращении с картриджами:

- Храните чернильные картриджи в местах, не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с картриджами и пить чернила из них.

- Проявляйте осторожность при обращении с использованными картриджами, так как вокруг выходного канала могут оставаться чернила. Если чернила попали на кожу, смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте глаза обильной водой. Если после тщательной промывки глаз вы ощущаете дискомфорт или у вас нарушилось зрение, незамедлительно обратитесь за помощью к врачу.

- Не встряхивайте картридж, чтобы не вызвать утечку чернил из него.

- Устанавливайте картридж сразу же после его распаковки. Длительное хранение распакованного картриджа может ухудшить качество печати после его установки на принтер.

- Не используйте чернильный картридж, у которого вышел срок хранения, указанный на упаковке. Не следует пользоваться картриджами дольше шести месяцев с момента установки их на принтер.

- Не разбирайте картриджей и не пытайтесь наполнять их чернилами, чтобы не испортить печатающую головку.

- После того как вы занесете картридж из холодного хранилища в теплое помещение, выдержите картридж при комнатной температуре не менее трех часов.

- Храните чернильные картриджи в прохладном темном помещении.

- Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на корпусе картриджа, иначе принтер не будет нормально работать и печатать.

- В чернильном картридже эта интегральная микросхема хранит различные данные по нему, например количество оставшихся чернил, благодаря чему картридж можно свободно снимать и устанавливать на принтер вновь. Однако часть чернил все же теряется после каждой повторной установки картриджа, потому что принтер автоматически проверяет картриджи на надежность, расходуя чернила.

- Если вы снимете чернильный картридж, чтобы использовать его в будущем, обязательно защитите его зону подачи чернил от грязи и пыли. Храните снятый картридж при тех же условиях, что и принтер. Канал выпуска чернил имеет встроенный клапан, поэтому ни крышек, ни пробок не требуется. Помните, однако, что картридж будет пачкать чернилами те предметы, которых он коснется. Не прикасайтесь у картриджа к зоне подачи чернил и к участкам вокруг нее.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR

Как член международной организации ENERGY STAR, фирма EPSON установила, что данный продукт соответствует принципам эжнергосбережения ENERGY STAR.

Международная программа International ENERGY STAR Office Equipment Program нацелена на добровольную разработку и выпуск энергосберегающей учрежденческой аппаратуры типа компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов и сканеров, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Далее