Информация о продукте

# Детали принтера и функции панели управления

> Детали принтера
> Панель управления, передняя
> Панель управления, верхняя

## Детали принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает заложенную бумагу в загрузчике листов.

2. Загрузчик листов: Удерживает чистые листы и автоматически подает бумагу во время печати.

3. Крышка принтера: Защищает печатающий механизм. Открывайте крышку только при установке и замене чернильных картриджей.

4. Выходной лоток: Принимает листы, выводимые из принтера.

5. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает листы, выводимые из принтера.

6. Боковые направляющие: Способствуют вертикальному выравниванию при загрузке бумаги. Регулируйте положение левой направляющей по ширине листов вашей бумаги.

7. Адаптер держателя рулона: Служит для прикрепления держателя рулона к принтеру.

8. Кнопка выгрузки карты : Нажмите ее для выталкивания PC-карты из слота.

9. Слот для PC-карты : Служит для загрузки PC-карты.

10. Держатель рулона: Крепится к принтеру и удерживает рулонную бумагу.

11. Разъем кабеля USB-интерфейса: Служит для подсоединения USB-кабеля к компьютеру и к принтеру.

12. Разъем для кабеля монитора предварительного просмотра: Служит для подсоединения дополнительного монитора предварительного просмотра.

13. Регулировочный рычаг: Устанавливайте рычаг в положение "+", если чернила размазываются на документе, когда вы печатаете на толстой бумаге или на конвертах.

14. Слот для монитора предварительного просмотра: Служит для прикрепления дополнительного монитора предварительного просмотра.

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте планки только при установке и замене чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Напыляет чернила на бумагу.

3. Панель управления, передняя: Управляет различными функциями принтера. Подробнее см. следующий раздел.

4. Панель управления, верхняя: Используется при выполнении установок для печати непосредственно с PC-карты.

[К началу]

## Панель управления, передняя

### Кнопки управления

Кнопка | Назначение
Сеть | Включает и выключает принтер. Сбрасывает содержимое буфера принтера, если нажать ее дважды при включенном электропитании принтера.
Техобслуживание | Загружает или выводит бумагу, если нажать и отпустить кнопку в пределах двух секунд. Возобновляет печать, если нажать и отпустить кнопку после устранения неполадки "Нет бумаги". Прочищает сопла печатающей головки, если нажать и удерживать кнопку 3 секунды, когда индикатор Ошибка погашен. Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заправляет систему чернилами, когда чернила кончаются.
Рулонная бумага | Загружает и выводит рулонную бумагу. Подает рулонную бумагу в обратном направлении в позицию, в которой ее можно легко удалить из загрузчика, если нажать и удерживать эту кнопку более 3 секунд. Гасит индикатор Ошибка, если нажать кнопку после удаления рулонной бумаги.
Замена картриджа: | Передвигает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заправляет систему подачи чернилами, когда чернила кончаются.

[К началу]

## Панель управления, верхняя

### Кнопки

1. Дисплей: Отображает элементы и установки, которые вы изменяете кнопками на панели управления.

2. Кнопки-стрелки (вверх, вниз, влево, вправо): Пользуйтесь кнопками со стрелками, направленными вверх или вниз, для выбора меню установок. Кнопками со стрелками, направленными вправо и влево, выбирайте установки.

3. Кнопка Выбор фото: Задает число копий фотографии в режиме Одна или Набор.

4. Кнопка Яркость : Нажмите эту кнопку для входа в режим установки уровня яркости. Нажмите и удерживайте эту кнопку три секунды для входа в режим установки фильтра.

5. Кнопка Отмена: Отменяет операцию печати или установки, отображенные на дисплее.

6. Кнопка Начало печати: Начинает печать с установками, выбранными с помощью кнопок на панели управления.

7. Индикатор Обработка: Горит, когда принтер готов печатать. Мигает во время обработки данных.

| Примечание:

| Кнопки на верхней панели управления влияют только на прямую печать с PC-карты.

### Световые индикаторы

Индикатор | Состояние на принтере
Обработка | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные печати, считывает данные с PC-карты, пересылает данные с PC-карты на компьютер, печатает, заправляет систему подачи чернилами, прочищает печатающую головку или во время замены чернильного картриджа.
Ошибка | Горит когда в принтере закончилась бумага. Заложите бумагу в загрузчик листов и нажмите кнопку Техобслуживание, чтобы возобновить печать. Горит, когда заклинило механизм замятой бумагой. Удалите всю бумагу из загрузчика, а затем заложите ее вновь. Если индикатор продолжает мигать, выключите принтер и осторожно извлеките из него всю защемленную бумагу. Мигает, если картридж с черными или цветными чернилами почти пустой. Горит, если картридж с черными или цветными чернилами пустой. Замените пустой черный или цветной чернильный картридж. Черный: T007 Нормальной емкости T010 Уменьшенной емкости Цветной: T008 Мигает, когда печатающая головка переместилась в позицию замены чернильных картриджей.

[К началу]

Предыдущая | Далее