# Глоссарий

Следующие определения относятся исключительно к принтерам.

application (приложение)
  Программа, помогающая решить частную задачу, например отредактировать текст или подготовить финансовый план.

ASCII
  Американский стандартный код обмена информацией. Стандартизованная числовая кодировка букв и других символов.

banding (полосатость)
  Видимые горизонтальные линии, которые иногда появляются при печати графики. Это происходит, когда печатающая головка невыровненная. См. также MicroWeave.

bit (бит)
  Двоичная цифра (0 или 1) - наименьшая единица информации, используемая принтером или компьютером.

brightness (яркость)
  Степень светлоты или темноты изображения

buffer (буфер)
  Часть памяти принтера, используемая для хранения данных перед их распечаткой.

byte (байт)
  Единица информации, состоящая из восьми битов.

characters per inch (cpi) (символов на дюйм, снд)
  Мера величины текстовых символов, иногда называемая шагом символов.

CMYK (ГПЖЧ)
  Английская аббревиатура основных полиграфических красок - голубой (зеленовато-голубой), пурпурной, желтой и черной. Эти цветные чернила используются для создания палитры печатаемых цветов и их оттенков субтрактивной системы цветопередачи.

color matching (соответствие цветов)
  Способ обработки цветовых данных, в результате которого цвета, отображенные на экране компьютера, близко соответствуют цветам на отпечатках. Существует широкое разнообразие программ согласования цветов.

ColorSync
  Программа в операционной системе Macintosh, обеспечивающая соответствие цветного вывода на экран и на печать в режиме WYSIWIG ("что видишь, то и получишь"). Эта программа печатает цвета такими, какими вы видите их на экране.

cpi (снд)
  См. characters per inch (cpi) (символов на дюйм, снд).

default (по умолчанию)
  Значение параметра или установка, активизируемые при включении, перезагрузке или инициализации аппарата.

dithering (кластерная размывка)
  Способ растрирования псевдосмешением цветов, по которому цветные точки располагаются упорядоченно в группах - кластерах определенного узора. Лучше всего применять кластерную размывку для передачи на изображениях сплошных цветовых тонов или их оттенков, например при печати диаграмм и графиков.

DMA
  Прямой доступ к памяти. Возможность передачи данных, минуя ЦП компьютера, допускающая непосредственную связь между компьютером и периферийными устройствами (например, принтерами), а также между самими периферийными устройствами.

dpi (точек на дюйм, тнд)
  Количество точек на дюйм. Единица измерения разрешения. См. также resolution (разрешение).

drive (накопитель, дисковод)
  Запоминающее устройство, например CD-ROM-дисковод, жесткий диск или дискетный дисковод. В Windows для упрощения управления каждому дисководу присваивается литера.

driver (драйвер)
  Программа, которая посылает команды периферийному устройству компьютера, что ему делать. Например, драйвер вашего принтера принимает данные печати от вашего программного приложения - текстового процессора - и посылает команды принтеру, как печатать эти данные. Драйвер принтера и принтерные утилиты составляют программное обеспечение принтера. См. также printer software (программное обеспечение принтера)

economy printing (экономичная печать)
  Печать изображений с уменьшенной плотностью точек для экономии чернил.

error diffusion (случайное псевдосмешение цветов)
  Способ растрирования, по которому отдельные цветные точки смешиваются с цветами окружающих их точек для имитации естественных цветов. Смешивая цветные точки, принтер может достигать отличных цветовых тонов и передавать едва заметные переходы цветовых оттенков. Этот способ рекомендуется для печати документов, содержащих детализированную графику и фотографические изображения.

ESC/P
  Стандартный код для принтеров EPSON - система команд для управления принтером через компьютер. Этот язык является стандартным на всех принтерах EPSON и поддерживается большинством прикладных программ, устанавливаемых на персональных компьютерах.

ESC/P 2
  Усовершенствованная версия принтерного командного языка ESC/P. Команды этого языка создают возможности, близкие к параметрам лазерного принтера, например масштабируемые шрифты и улучшенная графическая печать.

Finest detail (мельчайшие детали)
  Эта установка в программном обеспечении принтера автоматически делает ваши печатаемые изображения резче и четче, особенно текстовые. Помните, однако, что она может увеличить продолжительность распечатки.

Flip Horizontal (развернуть по горизонтали)
  Эта установка в программном обеспечении принтера автоматически поворачивает изображение слева направо, отображая его зеркально.

font (шрифт)
  Гарнитура шрифта характерного рисунка, обозначаемая именем семейства.

grayscale (серая шкала)
  Шкала оттенков серого в интервале между черным и белым. Используется для передачи цветов и их оттенков при печати изображений только черными чернилами.

halftones (растровые полутона)
  Узоры из черных или цветных точек, используемые для воспроизведения изображения.

high speed printing (высокоскоростная печать)
  Режим печати изображений в обоих направлениях движения каретки. Обеспечивается быстрота распечатки.

ICM (Image Color Matching) (СЦИ - Соответствие цветов изображения)
  Способ согласования цветов, используемый в Windows 98, 95 и 2000, для обеспечения соответствия цветов у отпечатка и на экране.

initialization (инициализация)
  Возвращение принтера к установкам по умолчанию (к фиксированному набору условий). Это происходит автоматически каждый раз, когда вы включаете принтер или возвращаете его в исходное состояние, сбрасывая выбранные установки.

ink cartridge (чернильный картридж)
  Содержит чернила, которыми ваш принтер печатает

ink jet (струйный)
  Способ печати, по которому буква или другой символ образуется точным напылением чернил на бумагу.

interface (интерфейс)
  Связующее звено между компьютером и принтером. Параллельный интерфейс передает данные по одному символу или по одному коду за один раз. Последовательный интерфейс передает данные по одному биту за один раз.

interface cable (интерфейсный кабель)
  Кабель, соединяющий компьютер с принтером.

local printer (локальный принтер)
  Принтер, подключенный непосредственно к компьютеру через интерфейсный кабель.

media (носители)
  Материалы, на которых печатаются данные, например конверты, простая бумага, специальная бумага и прозрачная пленка.

memory (память)
  Узел электронной системы принтера, используемый для хранения информации (данных). Часть информации хранится постоянно и используется для управления операциями принтера. Информация, посылаемая на принтер от компьютера, хранится в памяти временно. См. также RAM (ОЗУ) и ROM (ПЗУ).

MicroWeave
  Способ печати изображений очень малыми приращениями, исключающий появление дефектов в виде полос и придающий эффект печати на лазерном принтере. См также banding (полосатость).

monochrome (монохромный)
  Печать чернилами только одного цвета, обычно черными.

nozzles (сопла)
  Тончайшие трубки (каналы) в печатающей головке, через которые чернила напыляются на страницу. При засорении сопел печатающей головки качество печати может ухудшиться.

operation check (проверка работы)
  Способ проверки работы принтера. Когда вы производите тестирование принтера, принтер печатает версию ПЗУ, карту кодов, код учета расхода чернил и шаблон проверки сопел.

parallel interface (параллельный интерфейс)
  См. interface (интерфейс).

port (порт)
  Канал связи интерфейса, по которому данные передаются между устройствами.

printable area (область печати)
  Зона страницы, в которой принтер может печатать. Из-за наличия полей на странице она меньше физических размеров листа бумаги.

printer driver (драйвер принтера)
  См. driver (драйвер).

printer software (программное обеспечение принтера)
  Программное обеспечение принтера, входящее в комплект поставки принтера и состоящее из драйвера принтера и принтерных утилит. Драйвер принтера предоставляет вам широкий выбор установок для достижения наилучших результатов в печати на вашем принтере. Утилиты принтера помогают проверять принтер и содержать его в отличном рабочем состоянии. См. также driver (драйвер) и utilities(утилиты).

printer utilities (утилиты принтера)
  См. utilities(утилиты).

print queue (очередь на печать)
  Если принтер подключен к компьютерной сети, посылаемые ему задания печати, когда он занят, будут храниться в очереди на печать до тех пор, пока принтер не сможет распечатать их.

RAM (ОЗУ)
  Оперативная память; память с произвольным доступом. Часть (область) памяти принтера, служащая буфером и для хранения символов, определяемых пользователем. Все данные, хранимые в RAM (ОЗУ), теряются при выключении принтера.

reset (сброс)
  Возвратить принтер к состоянию по умолчанию, выключая принтер, а затем включая его вновь.

resolution (разрешение)
  Число точек на дюйм, используемое при воспроизведении изображения.

ROM (ПЗУ)
  Постоянное запоминающее устройство. Часть (область) памяти, которая может только считываться и не может быть использована для хранения вводимых данных. Память ROM (ПЗУ) сохраняет свое содержимое при выключении электропитания принтера.

RGB (КЗС)
  Эти красный (red), зеленый (green) и синий (blue) цвета появляются в люминофорных слоях экрана компьютера при облучении люминофоров электронной пушкой монитора на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Они используются для создания на экране аддитивной палитры цветов.

serial interface (последовательный интерфейс)
  См. interface (интерфейс).

Smooth Edge (Ровная кромка)
  Повышает качество печати изображений низкого разрешения путем сглаживания зазубренных кромок и линий. Эта установка не имеет эффекта при печати изображений высокого разрешения и текста.

spool (буферизация)
  Первый шаг в печати, на котором драйвер принтера преобразовывает данные печати в коды, понятные принтеру. Эти данные затем пересылаются непосредственно принтеру или на сервер печати.

spool manager (диспетчер буферизации)
  Программа, преобразующая потоки данных печати в коды, которые понимает ваш принтер. См. также spool (буферизация).

sRGB
  Способ управления цветами, применяемый для обеспечения постоянства цветов у устройств, соответствующих стандарту sRGB.

Status Monitor (монитор состояния)
  Программа, позволяющая вам проверять состояние принтера.

subtractive colors (субтрактивные цвета)
  Цвета, создаваемые пигментами, которые поглощают свет одних цветов и отражают свет других цветов. См. также CMYK.

USB interface (USB-интерфейс)
  Интерфейс на базе универсальной последовательной шины. Он дает возможность пользователю подключать к компьютеру до 127 периферийных устройств (например, клавиатуру, мышь и принтеры) через один порт общего назначения. Применение USB-концентраторов позволяет использовать дополнительные порты. См. также interface (интерфейс).

utilities (утилиты)
  Программы, позволяющие вам следить за состоянием принтера и обслуживать его технически. Вместе с драйвером принтера они составляют "программное обеспечение принтера". См. также printer software (программное обеспечение принтера).

WYSIWIG
  What-you-see-is-what-you-get (Что видишь, то и получишь). Когда вы работаете в среде, ваш отпечаток будет выглядеть так, как он появляется на экране.

[К началу]