Как сделать / Работа с бумагой

# Информация по специальной бумаге и другим носителям

> Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON
> Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON)

Вы можете получать хорошие результаты при использовании большинства типов простой документной бумаги. Однако, печать на бумаге с покрытием и на глянцевой пленке позволяет получать отпечатки более высокого качества, потому что такие носители поглощают меньшее количество чернил.

EPSON выпускает специальные носители, которые ориентированы на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Фирма EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, поскольку это гарантирует получение высококачественных результатов. Полный список этих изделий приведен в разделе Типы носителей .

При загрузке носителей, выпускаемых фирмой EPSON, сначала прочтите листы инструкций, которые вложены в упаковку с носителями, и помните о следующих моментах:

| Предостережение:

Для данного принтера не следует использовать чистящие листы, вложенные в упаковку со специальными носителями EPSON. Для принтера данного типа не нужны функции чистки, выполняемые такими листами. С другой стороны эти листы могут заклиниться в принтере.

- Загружайте носитель в податчик листов печатной стороной вверх. На листах инструкций, вложенных в упаковку с носителями, указано, как определить, какая сторона является печатной. У некоторых типов носителей отрезан уголок, что помогает определить правильное направление загрузки.

|  | Примечание:

Если вы расширили область печати, выбрав в программном обеспечении принтера в качестве установки Printable Area (Область печати) параметр Maximum (Максимум), то срезанный уголок на специальной бумаге может испортить вашу распечатку.

- Убедитесь, что стопа бумаги располагается под меткой в виде стрелки, находящейся на внутренней поверхности левой боковой направляющей.

- Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если вы в качестве установки Printable Area (Область печати) выбрали параметр Maximum (Максимум).

- Если вы хотите печатать на обратной стороне Ink Jet Card (Открытка для струйного принтера), когда в качестве установки Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимум), то перед загрузкой открытку нужно выровнять или немного выгнуть в противоположную сторону.

- Если при печати на толстом носителе чернила размазались, то нужно перевести регулировочный рычаг в положение "+" . Для изменения установки расположите рычаг так, как это показано на приведенном ниже рисунке.

|  | Примечания:

перед печатью на носителе стандартной толщины всегда возвращайте регулировочный рычаг в положение "0" . Если рычаг останется в позиции "+" то в напечатанном изображении могут появиться пробелы.

Когда регулировочный рычаг находится в положении "+" убедитесь, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) драйвера принтера не выбрана опция High Speed (Высокая скорость). Чтобы выключить эту опцию возможно, что вам также придется изменить установку Print Quality (Качество печати) или прокалибровать печатающую головку с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

> Если вы хотите печатать на обратной стороне Ink Jet Card (Открытка для струйного принтера), когда в качестве установки Printable Area (Область печати) вы выбрали параметр Maximum (Максимум), то перед загрузкой открытку нужно выровнять или немного выгнуть в противоположную сторону. Перед печатью переведите регулировочный рычаг в положение "+" .

## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON

Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.

Тип носителя | Загрузочная емкость
360 dpi Ink Jet Paper и Photo Quality Ink Jet Paper | До 30 листов.
Panoramic Photo Paper и Iron-On Cool Peel Transfer Paper | По одному листу за раз.
Photo Quality Ink Jet Cards, Ink Jet Note Cards, and Ink Jet Greeting Cards | До 30 каталожных карточек.
Photo Quality Self Adhesive Sheets | По одному листу за раз.
Matte Paper-Heavyweight | До 20 листов.
Photo Paper | До 20 листов Photo Paper. По одному листу за раз для 200 x 300 мм. Photo Paper.
Premium Glossy Photo Paper | По одному листу за раз.
ColorLife Photo Paper | По одному листу за раз.
Photo Quality Glossy Film | По одному листу за раз для получения наилучших результатов. Под глянцевую пленку всегда подкладывайте лист подложки* или лист простой бумаги. Если вы хотите загрузить несколько листов, то установите для страницы минимальный размер верхнего поля в 30 мм. и загружайте не более 20 листов формата A4.
Photo Stickers 16 и Photo Stickers 4 | По одному листу за раз.
Ink Jet Transparencies | По одному листу за раз. Под стопу прозрачных пленок всегда подкладывайте лист простой бумаги.

| * Следите за тем, чтобы не печатать на листах подложки, загруженных под специальными носителями.

[К началу]

## Хранение EPSON Photo Paper

Сразу после окончания печати верните неиспользованную часть бумаги в ее оригинальную упаковку. EPSON рекомендует хранить ваши распечатки в уплотняемом пластиковом пакете. Держите их вдали от мест с высокой температурой, влажностью и не допускайте попадания прямого солнечного света.

[К началу]

Предыдущая | Следующая