Решение проблем

# Проблемы с распечаткой, не связанные с качеством печати

> Неправильные или искаженные символы
> Неправильные поля
> Инвертированное изображение
> Печать пустых страниц
> Распечатка смазана на нижнем крае
> Печать идет слишком медленно

Если случилась одна из следующих проблем, то попробуйте применить решения, приведенные в списке для этой проблемы.

## Неправильные или искаженные символы

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что вы используете для вашего принтера соответствующий драйвер принтера.

- Пользователи Windows Me или 98 могут удалить из Spool Manager все ожидающие в очереди задания на печать. За указаниями обратитесь к разделу. За указаниями обратитесь к разделу Использование EPSON Spool Manager для пользователей Windows Me и 98.

- Выключите принтер и компьютер. Проверьте надежность подключения интерфейсного кабеля.

[К началу]

## Неправильные поля

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Проверьте установку полей в вашем приложении. Убедитесь, что поля находятся в пределах области печати страницы. Спецификации см. в разделе Бумага .

- Проверьте установки на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh). Убедитесь, что установки соответствуют размеру используемой вами бумаги.

[К началу]

## Инвертированное изображение

В программном обеспечении принтера отмените опцию Flip Horizontal (Поворот по горизонтали), или установку "Mirror" (Зеркало) в вашем приложении. За указаниями обратитесь к онлайновой справке для программного обеспечения принтера или для вашего приложения.

Пользователи Macintosh за дополнительной информацией могут обратиться к разделу Задание установок Advanced (Расширенный) .

[К началу]

## Печать пустых страниц

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что вы используете для вашего принтера соответствующий драйвер принтера.

- Проверьте установки на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (для Macintosh). Убедитесь, что установки соответствуют размеру используемой вами бумаги.

- Запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), чтобы прочистить засорившиеся дюзы. См. раздел Чистка печатающей головки.

После опробования одного или нескольких решений, выполните проверку работы принтера, чтобы проверить результаты. За более подробной информацией обратитесь к разделу Выполнение проверки работы принтера .

[К началу]

## Распечатка смазана на нижнем крае

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Если бумага скручена печатной стороной, то выровняйте ее или немного выгните в противоположную сторону.

- Установите регулировочный рычаг в положение "+", и в диалоговом окне Advanced (Расширенный) программного обеспечения принтера отмените опцию High Speed (С высокой скоростью) в диалоговом окне Advanced (Дополнительно). Доступ к диалоговому окну Advanced (Дополнительно) можно получить через закладку Main (Главное) (для Windows) или через диалоговое окно Print (Печать) (для Macintosh), когда в качестве установки для Mode (режим) выбран Custom (Пользовательский). Чтобы выключить эту опцию, возможно, что вам придется также изменить установку Print Quality (Качество печати).

[К началу]

## Печать идет слишком медленно

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что в драйвере вашего принтера правильно задана установка Media Type (Тип носителя). За указаниями обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя) для Windows или к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя) для Macintosh.

- В качестве установки для Mode (Режим) на закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh) выберите Automatic (Автоматически) и потом передвиньте ползунок на установку Speed (Скорость). За указаниями обратитесь к разделу Использование режима Automatic (Автоматически) для Windows или Использование режима Automatic (Автоматически) для Macintosh.

- Закройте все ненужные приложения.

[К началу]

Предыдущая | Следующая