Как сделать / Обслуживание

# Калибровка печатающей головки

> Для пользователей Windows

Если вы заметили неровность вертикальных линий, то, возможно, что вы сумеете решить эту проблему из вашего компьютера с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), входящей в программное обеспечение вашего принтера. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

Не запускайте утилиту Print Head Alignment, если выполняется печать, так как вы можете испортить вашу распечатку.

## Для пользователей Windows

Для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что в податчик листов загружена обычная бумага формата А4 или Letter.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. За указаниями обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера .

| Щелкните на закладке Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке Print Head Alignment .

| Для калибровки печатающей головки следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

Для калибровки печатающей головки с помощью утилиты Print Head Alignment выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что в податчик листов загружена обычная бумага формата А4 или Letter.

| Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x. Обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки). Для пользователей Mac OS X. В Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) в папке Application (Приложение) выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Для калибровки печатающей головки следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

Предыдущая | Следующая