Информация об изделии / Указания по безопасности

# Важные указания по технике безопасности

> При установке вашего принтера
> При выборе места для принтера
> При использовании принтера
> При использовании карты памяти
> При использовании ЖК-панели или дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра)
> При обращении с чернильными картриджами

Перед использованием вашего принтера прочтите все указания, приведенные в данном разделе. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и указаниям, нанесенным на принтер.

## При установке вашего принтера

При установке принтера выполняйте следующие требования:

- Не блокируйте и не закрывайте отверстия в корпусе принтера.

- Применяйте только такой источник электропитания, который указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера.

- Убедитесь, что ваш сетевой кабель соответствует местным стандартам безопасности.

- Все оборудование подключайте к правильно заземленным электрическим розеткам. Старайтесь не использовать розеток в общей сети с фотокопировальными машинами и кондиционерами, которые периодически включаются и выключаются.

- Не используйте электрические розетки, управляемые настенными выключателями или автоматическими таймерами.

- Держите всю компьютерную систему вдали от таких потенциальных источников электромагнитных помех, как громкоговорители и базовые блоки радиотелефонов.

- Не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым кабелем.

- При включении принтера через удлинитель проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала нагрузки, допускаемой по току. Кроме того, убедитесь, что суммарный ток, потребляемый всеми аппаратами, включенными в общую настенную розетку, не превышает номинального тока настенной розетки.

- Не пытайтесь самостоятельно обслуживать принтер.

- Вынимайте вилку сетевого кабеля принтера из розетки и вызывайте аттестованного мастера по техническому обслуживанию принтеров в следующих случаях:

> Поврежден сетевой кабель или его вилки; внутрь принтера попала жидкость; принтер падал или поврежден его корпус; принтер не работает нормально или произошло заметное снижение его производительности.

- Для защиты данного принтера от коротких замыканий и перегрузки по току цепь электропитания должна быть снабжена автоматическим выключателем на 10 или 16 ампер.

[К началу]

## При выборе места для принтера

При выборе места для принтера соблюдайте следующие условия:

- Устанавливайте принтер на ровную устойчивую поверхность, выступающую за границы основания принтера во всех направлениях. Принтер не сможет правильно работать, если будет качаться или стоять под углом.

- Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью выдаваться из принтера.

- Избегайте мест с резкими изменениями температуры и влажности. Кроме того, держите принтер вдали от прямого солнечного света, от сильного света и от источников тепла.

- Избегайте мест с пылью, ударами и вибрациями.

- Оставляйте вокруг принтера достаточно свободного места для правильной вентиляции.

- Устанавливайте принтер недалеко от стенной электрической розетки, чтобы сетевой кабель можно было легко втыкать и выдергивать.

[К началу]

## При использовании принтера

При использовании принтера соблюдайте следующие правила:

- Не засовывайте в прорези корпуса принтера посторонние предметы.

- Следите за тем, чтобы на принтер не попадала жидкость.

- Не просовывайте руки внутрь принтера и не дотрагивайтесь до чернильных картриджей во время печати.

- Не двигайте печатающую головку руками; в противном случае вы можете поломать принтер.

- Для выключения принтера всегда используйте кнопку питания . При нажатии этой кнопки световой индикатор Processing (Обработка) коротко вспыхнет и погаснет. Не отсоединяйте принтер от сети и не выключайте питание электрической розетки, пока не перестанет мигать световой индикатор Processing (Обработка).

- Перед транспортировкой принтера убедитесь, что печатающая головка находится в исходной (самой правой) позиции и что чернильные картриджи находятся на месте.

[К началу]

## При использовании карты памяти

- Не вынимайте из принтера карту памяти и не выключайте питание принтера, пока осуществляется взаимодействие компьютера с картой памяти (мигает световой индикатор Processing (Обработка)). В противном случае вы можете испортить данные, хранящиеся на карте памяти.

- Метод работы зависит от типа используемого носителя данных. За более подробной информацией обратитесь к документации, входящей в комплект поставки вашей карты памяти и адаптера PC card.

- С данным принтером вы можете использовать только такие карты памяти и адаптеры PC card, которые удовлетворяют стандартам PCMCIA ATA (ATA-стандарты для карт памяти). За более подробной информацией по стандартам PCMCIA ATA обратитесь к руководству, входящему в комплект поставки вашей карты памяти или адаптера PC card, или свяжитесь с производителем.

[К началу]

## При использовании ЖК-панели или дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра)

- Ваша жидкокристаллическая панель может иметь несколько небольших ярких или темных точек. Это нормально и не означает, что ваш ЖК-монитор сломан.

- Для чистки ЖК-дисплея или дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра) используйте только сухую мягкую материю. Не используйте жидкие или химические чистящие средства.

- Если ЖК-панель принтера или Preview Monitor (Монитор просмотра) сломана, то обратитесь к вашему дилеру. Если на ваши руки попал раствор жидкого кристалла, то тщательно вымойте их водой с мылом. Если раствор жидкого кристалла попал вам в глаза, то немедленно промойте их большим количеством воды. Если после тщательной промывки глаз у вас остались проблемы со зрением. то немедленно обратитесь к врачу.

- Если вы не используете дополнительный Preview Monitor (Монитор просмотра), то всегда закрывайте крышкой его прорезь.

[К началу]

## При обращении с чернильными картриджами

При обращении с чернильными картриджами соблюдайте следующие правила:

- Храните чернильные картриджи в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям пить их них или играть с картриджами.

- Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около отверстий подачи чернил могут быть чернила. Если чернила попали вам на кожу, то немедленно промойте испачканное место водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте глаза большим количеством воды. Если после этого вы будете чувствовать себя плохо или возникнут проблемы со зрением, то немедленно обращайтесь к врачу.

- Не встряхивайте чернильные картриджи, так как это может привести к вытеканию чернил.

- Устанавливайте чернильный картридж сразу же после того, как вы вынете его из упаковки. Если чернильный картридж до использования долгое время будет находиться вне упаковки, то в результате может ухудшиться качество печати.

- Не используйте чернильный картридж после даты, указанной на его упаковке. Для достижения наилучших результатов используйте чернильные картриджи в течение шести месяцев после их установки.

- Не разбирайте чернильные картриджи и не пытайтесь перезаправить их. Это может привести к поломке печатающей головки.

- Если картриджи принесли в комнату из холодного места, где они хранились, то перед использованием дайте им не менее трех часов прогреться до комнатной температуры.

- Храните чернильные картриджи в темном прохладном месте.

- Не дотрагивайтесь до зеленой микросхемы, расположенной на боковой стороне картриджа. Это может повлиять на нормальную работу и печать.

- Микросхема, вмонтированная в этот чернильный картридж, содержит разнообразную информацию, относящуюся к картриджу. Например, количество оставшихся чернил. Благодаря этому картридж можно свободно удалять из принтера и вставлять назад. Однако, при каждой установке картриджа расходуется некоторое количество чернил поскольку принтер автоматически выполняет проверку надежности.

- Если вы вынули чернильный картридж и собираетесь в дальнейшем его использовать, то нужно предохранить область подачи чернил от попадания грязи и пыли. Хранить картридж нужно в таких же условиях, что и принтер. Наличие заслонки у отверстий подачи чернил делает необязательным использование крышек и заглушек, однако, чернила могут попачкать предметы. Которые будут прикасаться к этой области картриджа. Не дотрагивайтесь до отверстий подачи чернил и до окружающей из области.

### Соответствие принципам энергосбережения ENERGY STAR®

Как член международной организации ENERGY STAR®, фирма EPSON установила, что данное изделие соответствует принципам энергосбережения ENERGY STAR® .

Программа International ENERGY STAR® Office Equipment представляет собой добровольное партнерство предприятий, выпускающих компьютеры и офисное оборудование, и нацелена на разработку и выпуск энергосберегающей аппаратуры типа персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсимильных и копировальных аппаратов, чтобы уменьшить потребление электроэнергии и тем самым снизить загрязнение атмосферы электростанциями.

[К началу]

Следующая