Информация об изделии

# Компоненты принтера и функции панели управления

> Компоненты принтера
> Панель управления, вид спереди
> Панель управления, вид сверху

## Компоненты принтера

1. Подставка для бумаги: Поддерживает бумагу, загруженную в податчик листов.

2. Податчик листов: Держит чистую бумагу и автоматически подает бумагу во время печати.

3. Крышка принтера: Прикрывает механизм принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

4. Выходной лоток: Принимает выдаваемую из принтера бумагу.

5. Удлинитель выходного лотка: Поддерживает выдаваемую бумагу.

6. Боковые направляющие: Помогают прямо загружать бумагу. Регулируйте положение левой боковой направляющей, чтобы оно соответствовало ширине вашей бумаги.

7. Адаптер держателя рулонной бумаги: Позволяет присоединить к принтеру держатели рулонной бумаги.

8. Кнопка удаления карты: Нажмите эту кнопку, чтобы извлечь PC card.

9. Слот PC card : Используется для загрузки PC card.

10. Держатель рулонной бумаги: Присоединяется к принтеру и держит рулонную бумагу.

11. Интерфейсный разъем для кабеля USB: Используется для подключения кабеля USB к компьютеру и принтеру.

12. Разъем кабеля Preview Monitor (Монитор просмотра): Используется для подключения дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра).

13. Регулировочный рычаг: Устанавливайте его в позицию "+", если при использовании толстой бумаги или конвертов чернила размазываются на вашем документе.

14. Слот Preview Monitor (Монитор просмотра): Используется для присоединения дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра).

1. Прижимные планки чернильных картриджей: Удерживают чернильные картриджи на месте. Открывайте их только для установки или замены чернильных картриджей.

2. Печатающая головка: Распыляет чернила на странице.

3. Панель управления, вид спереди: Управляет различными функциями принтера. Подробнее см. в следующих разделах.

4. Панель управления, вид сверху: используется дла настройки печати непосредственно сразу с PC card.

[К началу]

## Панель управления, вид спереди

### Кнопки

Кнопка | Функция
питание | Включает и выключает принтер. Если нажать ее дважды при включенном питании, то это приведет к очистке памяти принтера.
обслуживание | Загружает или удаляет бумагу, если ее нажать и отпустить в пределах двух секунд. Если нажать и отпустить эту кнопку после возникновения ошибки paper out (нет бумаги), то печать возобновится. Выполняет процедуру чистки печатающей головки, если удержать ее в нажатом положении в течение 3 секунд, когда не горит световой индикатор ошибки. Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа и заряжает чернила в принтере, когда нет чернил.
рулонная бумага | Загружает и удаляет рулонную бумагу. Если нажимать эту кнопку больше 3 секунд, то она подаст рулонную бумагу назад в позицию, из которой ее легко можно удалить из податчика листов. Сбрасывает световой индикатор ошибки, если ее нажать после удаления рулонной бумаги.
замена чернильного картриджа | Когда нет чернил, перемещает печатающую головку в позицию замены чернильных картриджей и заряжает принтер чернилами.

[К началу]

## Панель управления, вид сверху

### Кнопки

1. ЖК-панель: Показывает пункты и установки, изменяемые вами с помощью кнопок панели управления.

2. Кнопки со стрелками (вверх, вниз, влево, вправо): Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз для выбора меню установок. Используйте кнопки со стрелками влево и вправо для задания установок.

3. Кнопка Select Photo (Выбор фотографии): Задает номер фотографии для режимов One (Одна) или Set (Выбор).

4. Кнопка Brightness (яркость): нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим установки яркости. Нажмите и удержите эту кнопку в нажатом положении в течение трех секунд, чтобы перейти в режим установки фильтра.

5. Кнопка Cancel (Отмена): Отменяет операцию печати или установки на ЖК-панели.

6. Кнопка Start Print (Начать печать): Запускает печать с установками, заданными с помощью кнопок панели управления.

7. Световой индикатор Processing (Обработка): Горит, когда принтер готов к печати. Мигает, когда идет обработка данных.

| Примечание:

Кнопки, расположенные на верхней части панели управления, действуют только в том случае, когда используется прямая печать из PC card.

### Световые индикаторы

Световой индикатор | Описание
Processing (Обработка) | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер принимает данные, когда читаются данные из PC card, когда данные PC card пересылаются в компьютер, и когда заменяется чернильный картридж.
ошибка | Горит, когда в принтере нет бумаги. Загрузите бумагу в податчик листов, после чего нажмите кнопку обслуживание, чтобы возобновить печать. Горит, когда бумага заклинилась. Удалите из податчика листов всю бумагу и потом заново загрузите ее. Если световой индикатор продолжает мигать, то выключите принтер и осторожно удалите из принтера всю бумагу. Мигает, когда черный или цветной чернильный картридж почти пуст. Горит, когда черный или цветной чернильный картридж пуст. Замените пустой черный или цветной чернильный картридж. Черный: T007 Стандартная емкость T010 Уменьшенная емкость Цветной: T008 Мигает, когда печатающая головка переместилась в позицию замены чернильного картриджа.

[К началу]

Предыдущая | Следующая