Печать в Windows

# Использование утилит принтера

> Status Monitor 3
> Nozzle Check (Проверка дюз)
> Head Cleaning (Прочистка головки)
> Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Информация о принтере и дополнительных принадлежностях
> Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам контролировать текущее состояние принтера и выполнять из компьютера некоторые процедуры по обслуживанию принтера.

Для использования утилит нужно в программном обеспечении принтера щелкнуть на закладке Utility (Сервис), а потом щелкнуть на кнопке той утилиты, которую вы хотите использовать. За информацией о доступе к программному обеспечению принтера обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Примечания:

Буква, стоящая в скобках после названия утилиты указывает на быструю клавишу для этой утилиты. Нажмите на клавиатуре одновременно клавишу Alt и букву, чтобы открыть соответствующую утилиту.

Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning или Print Head Alignment, если ваш принтер подключен к вашему компьютеру через локальную сеть.

Не используйте утилиты Nozzle Check, Head Cleaning, Print Head Alignment или замену чернильных картриджей во время выполнения печати, так как это может испортить вашу распечатку.

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет вам такую информацию о состоянии принтера, как количество оставшихся чернил, и проверяет, нет ли ошибок в работе принтера.

Эта утилита доступна только при одновременном выполнении двух следующих условий:

- Принтер подключен напрямую к головному компьютеру через порт USB.

- Ваша система сконфигурирована таким образом, что поддерживает двунаправленную связь.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если вы заметите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки для проверки того, что дюзы действительно прочищены. Если проверка дюз покажет, что печатающая головка нуждается в чистке, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Прочистка головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка дюз печатающей головки .

[К началу]

## Head Cleaning (Прочистка головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вы можете прочистить печатающую головку, если заметите, что качество печати ухудшилось. Сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно чистить. Вы можете обратиться к утилите Nozzle Check непосредственно из утилиты Head Cleaning. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки .

[К началу]

## Print Head Alignment

Утилита Print Head Alignment выполняет калибровку печатающей головки. Эту утилиту нужно использовать в том случае, когда вы заметите, что вертикальные линии печатаются неровно. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Информация о принтере и дополнительных принадлежностях

Данная утилита позволяет драйверу принтера проверить информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет дополнительную информацию о некоторых характеристиках принтера, например, Printer ID (Идентификационный номер принтера).

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, выводимая в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях), может обновляться автоматически или ее нужно вводить вручную.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появилось сообщение, предлагающее вам ввести установки, или если вы изменили конфигурацию принтера, то для того, чтобы вручную задать необходимые установки, выполните указанные ниже действия.

| В диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных принадлежностях) щелкните на кнопке Settings Sheet (Лист установок), чтобы напечатать информацию о вашем принтере и дополнительных принадлежностях. Для использования этой утилиты в принтер нужно загрузить бумагу формата A4 или Letter. Вы увидите распечатку, аналогичную приведенной ниже.

| Убедитесь, что установки в утилите соответствуют информации, приведенной в напечатанном Settings Sheet (Лист установок). Если они не совпадают, то скорректируйте на экране установки, чтобы они совпали с информацией в листе установок.

| Щелкните на OK, чтобы выйти из этого окна и сохранить ваши установки.

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

В этом диалоговом окне вы можете задать установки, относящиеся к скорости печати и прогрессу в ее выполнения.

Ниже приведены доступные установки:

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Для того, чтобы быстрее напечатать несколько копий вашего документа, выберите опцию High Speed Copies (Быстрое копирование). Это ускорит печать нескольких копий вашего документа за счет использования пространства вашего жесткого диска в качестве кэша.

### Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW) (только для пользователей Windows XP и 2000)

Выберите эту опцию, чтобы клиенты, работающие в Windows NT, записывали в спул документы, используя формат RAW вместо формата EMF (метафайл) (Приложения, работающие в Windows NT, по умолчанию использую формат EMF).

Попробуйте использовать этот параметр, если документы, записанные в спул в формате EMF, печатаются неправильно.

Запоминание в спуле данных с типом RAW требует меньше ресурсов, чем с EMF, поэтому некоторые проблемы ("Insufficient memory/disk space to print" (Для печати недостаточно места в ОЗУ/на жестком диске), "Slow print speed" (Невысокая скорость печати), и т.п.) можно решить, выбрав опцию Always spool RAW datatype (Всегда использовать RAW).

При записи в спул данных с типом RAW, вывод процента выполнения печати, показываемый в Progress Meter (Индикатор хода), может отличаться от реального процента выполненной печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором вы можете задать установки для EPSON Status Monitor 3.

Вы можете задавать следующие установки:

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Показывает текущие установки для перечня контролируемых параметров. Тут вы можете указать, хотите ли вы во время печати или копирования получать сообщения об ошибках общего типа, об ошибках коммуникации и/или сообщения об уровнях чернил. Поставьте флажки в клетках против тех параметров, уведомления о которых вы хотите получать. Выберите также опцию Alert (Сигнал), если вы хотите, чтобы при ошибке выдавался звуковой сигнал.
Select Shortcut Icon (Выбор ярлыка на панели задач) | Выберите эту опцию, чтобы поместить ярлык на панель задач Windows. Щелчок на ярлыке, находящемся на панели задач, открывает EPSON Status Monitor 3. Если на пиктограмме ярлыка щелкнуть правой кнопкой, то будет выведен контекстное меню, из которого вы сможете обратиться к некоторым утилитам принтера. Чтобы выбрать пиктограмму для ярлыка, нужно щелкнуть на одной из предлагаемых пиктограмм. Ваш выбор появится справа.
Allow monitoring of shared printers (Разрешить контролировать принтеры общего доступа) | Выберите эту опцию, чтобы разрешить контролировать принтеры общего доступа.

| Примечание:

Щелкните на кнопке Default (По умолчанию), чтобы вернуть все установки Select Notification (Выбор контролируемых параметров) к их значениям по умолчанию.

[К началу]

Предыдущая | Следующая