Информация об изделии / Спецификации принтера

# Электрические

| Модель 120 в | Модель 220-240 в
Диапазон входного напряжения | От 99 до 132 в | От 198 до 264 в
Диапазон номинальной частоты | От 50 до 60 Гц
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | 0.45 A | 0.25 A
Потребляемая мощность | Примерно 19 вт. (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 3.5 вт. в режиме ожидания

| Примечание:

Проверьте табличку на задней стороне вашего принтера. Там указано его рабочее напряжение.

[К началу]

Предыдущая | Следующая