Информация об изделии / Спецификации принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж
> Цветной чернильный картридж

## Черный чернильный картридж

Есть два типа черных чернильных картриджей. В чернильном картридже уменьшенной емкости (T010) вдвое меньше чернил, чем в чернильном картридже стандартной емкости (T007).

Цвет | Черный
Ресурс печати * | Картридж стандартной емкости (T007): 540 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi) Картридж уменьшенной емкости (T010): 270 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (6 месяцев после того, как открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Замерзания:** -16°C
Габариты | 20.1 мм (Ш) x 60.0 мм (Г) x 38.5 мм (В)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж

Цвет | Голубой, пурпурный, желтый, светло-голубой, светло-розовый
Ресурс печати * | 220 страниц (A4, с разрешением 360 dpi, при 5% использовании каждого цвета)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (месяцев после того, как открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Замерзания:** -18°C
Габариты | 49.1 мм (Ш) x 60.0 мм (Г) x 38.5 мм (В)

| * Приведенные числа ориентированы на непрерывную печать после замены чернильного картриджа. Реальный ресурс печати может изменяться в зависимости от того, как часто вы используете функцию чистки печатающей головки и как часто вы включаете принтер.

| ** После оттаивания чернила будут пригодны примерно через три часа при 25°C.

| Предостережения:

EPSON рекомендует использовать только настоящие чернильные картриджи EPSON. Другие продукты, не произведенные EPSON, могут вызвать поломку вашего принтера, на которую не распространяются гарантийные обязательства фирмы EPSON.

Не используйте чернильный картридж после истечения срока, обозначенного на упаковке.

Не пытайтесь перезаправить чернильный картридж. После установки чернильного картриджа принтер определит емкость картриджа с помощью интегральной микросхемы, встроенной в картридж, поэтому, даже, если чернильный картридж был перезаправлен, интегральная микросхема будет показывать, что он пуст.

[К началу]

Предыдущая | Следующая