Как сделать / Maintenance

# Проверка дюз печатающей головки

> С помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)
> С помощью кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то возможно, что вы сумеете определить проблему путем проверки дюз печатающей головки.

Вы можете проверить дюзы печатающей головки из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), или проверить их непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

## С помощью утилиты Nozzle Check (Проверка дюз)

Для использования утилиты Nozzle Check обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

| Примечание:

Не используйте утилиту Nozzle Check, когда выполняется печать, так как иначе ваша распечатка может быть испорчена.

### Для пользователей Windows

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| Вызовите программное обеспечение принтера. Если вам потребуются инструкции, то обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера.

| Щелкните на закладке Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

### Для пользователей Macintosh

Для использования утилиты Nozzle Check выполните указанные ниже действия.

| Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x. Вызовите диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) и щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз). Для пользователей Mac OS X. В Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) в папке Application (Приложение) выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## С помощью кнопок панели управления

Для проверки дюз печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Выключите ваш принтер.

| Проверьте, что в податчик листов загружена бумага формата A4 или Letter.

| Нажмите кнопку обслуживание и, не отпуская ее, нажмите кнопку питания, чтобы включить принтер.

| Сначала отпустите только кнопку питания. Когда начнется проверка дюз, отпустите кнопку обслуживание.

Принтер напечатает контрольную страницу, в которой будет информация о версии ПЗУ вашего принтера, код счетчика чернил, уровни чернил и шаблон проверки дюз. Для проверки уровня оставшихся черных чернил см. BK. Для проверки уровней оставшихся цветных чернил см. CL. Ниже приведены примеры распечаток.

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающая головка нуждается в чистке

Если страница проверки дюз напечаталась неудовлетворительно, то это означает проблему с принтером. Возможно, что засорились дюзы печатающей головки или, что печатающую головку нужно откалибровать. За более подробной информацией по чистке печатающей головки обратитесь к разделу Чистка печатающей головки За информацией по калибровке печатающей головки обратитесь к разделу Калибровка печатающей головки. Страница проверки дюз показывает также количество чернил, оставшихся в каждом картридже. BK: показывает количество оставшихся черных чернил, а CL: показывает количество оставшихся цветных чернил.

[К началу]

Предыдущая | Следующая