Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Замена чернильного картриджа

> С помощью панели управления принтера
> С помощью Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованным каждым картриджем, поэтому, даже, если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил, когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа.

## С помощью панели управления принтера

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты Status Monitor. Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки замены чернильного картриджа, находящейся на панели управления принтера, выполните указанные ниже действия. Для замены чернильного картриджа или для проверки уровней оставшихся чернил с помощью утилиты Status Monitor, обратитесь к разделу С помощью Status Monitor.

| Предупреждения:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте осторожность при обращении с использованными чернильными картриджами, поскольку около подающих отверстий могут оставаться чернила. Если на вашу кожу попали чернила, то сразу вымойте запачканное место с мылом и водой. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их с большим количеством воды. Если после этого вы плохо себя почувствуете или если у вас останутся проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережения:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже, если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и количество чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечания:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже, если в другом картридже еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются при печати документов, а также при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

Если вы заменяете чернильные картриджи, когда в принтер загружена рулонная бумага, то она может запачкаться.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к разделу Правила обращения с чернильными картриджами .

| Убедитесь, что принтер включен, но не печатает. После этого откройте крышку принтера.

|  | Примечание:

По панели управления принтера вы можете определить состояние принтера. Если световой индикатор ошибки мигает, то это значит, что в черном или цветном картридже осталось мало чернил. Если световой индикатор ошибки горит постоянно, то это значит, что в черном или цветном картридже нет чернил.

| Нажмите кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка переместится влево в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор Processing (Обработка) начнет мигать, а световой индикатор ошибки будет мигать или непрерывно гореть. Чтобы узнать, какой чернильный картридж нужно заменить, обратитесь к разделу Проверка подачи чернил.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку замены чернильного картриджа.

| Поднимите до упора прижимную планку чернильного картриджа. Выньте картридж из принтера и, если он пуст, правильно утилизируйте его. Не пытайтесь разобрать или перезарядить использованный картридж.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на руки вымойте их водой с мылом. Если чернила попали в глаза, то немедленно промойте их большим количеством воды. Если после тщательного смывания чернил вы неважно себя чувствуете или если остались проблемы со зрением, то немедленно обратитесь к врачу.

| Выньте новый чернильный картридж из защитного пакета и после этого удалите с него только желтую защитную ленту. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме, расположенной на боковой стенке картриджа.

|  | Предостережения:

Перед установкой картриджа обязательно удалите с него желтую защитную ленту, так как в противном случае он может полностью выйти из строя и вы не сможете печатать.

Если вы установили чернильный картридж, не удалив защитную желтую ленту, то вы должны снять этот картридж и заменить его на новый. Подготовьте новый картридж, не забыв снять с него защитную желтую ленту, после чего установите этот картридж в принтер.

Не удаляйте с верхней части картриджа синюю защитную ленту, так как в противном случае печатающая головка может засориться и не сможет печатать.

Не удаляйте со дна картриджа защитную ленту, так как иначе из картриджа будут вытекать чернила.

Не дотрагивайтесь до зеленой интегральной микросхемы, расположенной на боковой стенке картриджа, так как в противном случае принтер не будет нормально работать и печатать.

Если чернильный картридж нужно временно удалить из принтера, следите за тем, чтобы область подачи чернил чернильного картриджа не запылилась и не загрязнилась. Храните чернильный картридж при тех же условиях, что и принтер. При хранении картриджа следите, чтобы стоял в таком положении, как это показано на приведенном выше рисунке (этикетка, обозначающая цвет чернил, должна располагаться на верху картриджа). Клапан, прикрывающий отверстия подачи чернил, предназначен для того, чтобы предотвратить вытекание избыточных чернил. Однако, мы рекомендует осторожно обращаться с картриджем. Не дотрагивайтесь до подающих отверстий чернильного картриджа и до области около этих отверстий.

| Расположите выступы на картридже таким образом, чтобы они лежали на лапках, выступающих из основания раскрытой прижимной планки. Нажимайте на прижимную планку по направлению вниз до защелкивания в рабочем положении. Обратите внимание на то, чтобы выступы картриджа не оказались ниже лапок, выступающих из основания раскрытой прижимной планки картриджа.

|  | Предостережение:

После того, как вы удалите чернильный картридж из принтера, нужно немедленно установить новый картридж. Если картридж отсутствует в гнезде, то чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, высохнут, и головка не сможет печатать.

| Нажмите кнопку замены чернильного картриджа. Печатающая головка переместится и начнется зарядка системы доставки чернил. Этот процесс длится примерно одну минуту. После окончания процедуры зарядки печатающая головка вернется в свою исходную позицию, световой индикатор Processing (Обработка) перестанет мигать и будет гореть непрерывно, а световой индикатор ошибки погаснет.

|  | Предостережение:

Пока будет идти процесс зарядки чернил, световой индикатор Processing (Обработка) будет мигать. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот световой индикатор, так как иначе заправка чернил будет проведена не полностью.

| Закройте крышку принтера.

[К началу]

## С помощью Status Monitor

Вы можете контролировать оставшиеся уровни чернил и просматривать на экране компьютера указания по замене пустого или почти пустого чернильного картриджа с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 (для Windows 98 и 2000) или EPSON StatusMonitor (для Macintosh).

Когда в картридже мало чернил или он пустой, щелкните в окне EPSON Status Monitor на кнопке How to (Как сделать). Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к разделу Использование EPSON Status Monitor 3 для Windows, или Использование EPSON StatusMonitor для Macintosh.

[К началу]

Предыдущая | Следующая