Информация об изделии / Спецификации принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Так как качество бумаги любой конкретной марки или типа может меняться производителем в любой момент времени, то EPSON не может аттестовать качество бумаги любой марки или типа, выпущенной не EPSON. Перед закупкой больших партий бумаги или перед большими распечатками всегда проверяйте качество печати на образцах.

## Технические характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) A5 (148 мм. x 210 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) Half letter (139.7 мм. x 215.9 мм.) Legal (216 мм. x 356 мм.) Executive (184.2 мм. x 266.7 мм.) 5 x 7" (127 мм. x 178 мм.) 3.5 x 5" (89 мм. x 127 мм.)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | От 0.08 мм. до 0.11 мм.
Плотность (для простой документной бумаги) | От 64 г/м2 до 90 г/м2

Конверты:

Размер | No. 10 (104.8 мм. x 241 мм.) DL (110 мм. x 220 мм.) C6 (114 мм. x 162 мм.) 132 мм. x 220 мм.
Типы бумаги | Простая документная бумага, для авиапочты
Толщина | От 0.16 мм. до 0.52 мм.
Плотность | От 45 г/м2 до 75 г/м2

Открытки:

Размер | A6 (105 мм. x 148 мм.) 8 x 10" (203 мм. x 254 мм.) 5 x 8" (127 мм. x 203 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Transparencies (Прозрачные пленки), Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) A6 (105 мм. x 148 мм.) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Self Adhesive Sheets (Самоклеющиеся листы):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Paper (Фотобумага):

Размер | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) Panoramic (210 мм. x 594 мм.) 100 мм. x 150 мм. 4 x 6" (102 мм. x 152 мм.) No perforations 4 x 6" (113.6 мм. x 175.4 мм.) 216 мм. x 338 мм. 89 мм. x 7 м. 100 мм. x 8 м. 210 мм. x 10 м.
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.) 5 x 7" (127 мм. x 178 мм.) 8 x 10" (203 мм. x 254 мм.) 100 мм. x 8 м 210 мм. x 10 м
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

ColorLife Photo Paper (Фотобумага ColorLife):

Размер | Letter (216 мм. x 279 мм.) A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Photo Stickers (Фотонаклейки):

Размер | A6 (105 мм. x 148 мм.) с 4 или 16 кадрами
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

| Примечания:

Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать замятие бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60% RH

EPSON Photo Quality Glossy Film и Self-Adhesive Sheets следует хранить при следующих условиях: Температура от 15 до 30° C Относительная влажность от 20 до 60% RH

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы (включая листы панорамного формата) и открытки

Нормальная | Без полей

Конверты

Линии штриховки показывают область печати.
A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм. (0.12"). При загрузке нескольких листов EPSON Photo Quality Glossy Film минимальный размер верхнего поля будет 30.0 мм. (1.2").
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм. (0.12").
B-R: | Минимальный размер правого поля будет следующим: 3.0 мм. (0.12") для отдельных листов и конвертов размера C6. 7.0 мм. (0.28") для конвертов размера DL. 28.0 мм. (1.10") для конвертов размера No. 10.
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14.0 мм. (0.55").
: : | Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм., если на закладке Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh) драйвера принтера выберете в Printable Area (Область печати) установку Maximum (Максимальная). Однако, в дополнительной области качество печати может ухудшиться. Поэтому перед большими объемами печати с такой установкой всегда делайте пробные распечатки на отдельных листах для оценки качества печати. При печати с функцией No Margins (Без полей) качество печати может ухудшиться в верхней и нижней областях распечатки или же область может оказаться запачканной.

|  | Примечание:

Всегда загружайте бумагу в принтер коротким краем вниз. Загружайте конверты краем с клапаном вниз и таким образом, чтобы закрывающийся клапан конверта был внизу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая