Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Удаление рулонной бумаги из принтера

Для удаления рулонной бумаги из принтера выполните указанные ниже действия.

| Нажмите кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу. На рулонной бумаге напечатается линия отреза.

|  | Примечание:

Для отмены последовательности удаления бумаги и для продолжения печати данных нажмите кнопку рулонной бумаги и пошлите следующее задание на печать. Перед запуском нового задания на печать бумага вернется в исходную позицию печати. Не нажимайте кнопку рулонной бумаги больше, чем нужно. Иначе вы испортите распечатку.

| Отрежьте бумагу по напечатанной линии. Никогда не тяните бумагу при отрезании. Иначе вы можете испортить распечатку. При отрезании бумаги не режьте за линией (ближе к принтеру), поскольку это может вызвать проблемы с подачей бумаги.

|  | Примечание:

EPSON рекомендует использовать треугольник или другой инструмент, чтобы убедиться, что бумага отрезана строго перпендикулярно. Отрезание по диагонали может вызвать проблемы с подачей бумаги.

| После того, как вы отрезали бумагу, нажимайте в течение трех секунд кнопку рулонной бумаги . Бумага будет подана в обратном направлении в позицию, из которой ее можно будет легко удалить из податчика листов, расположенного сзади принтера. Если бумага не будет подана в эту позицию, то повторите данный шаг.

| Аккуратно удалите рулонную бумагу, после чего нажмите кнопку рулонной бумаги , чтобы сбросить световой индикатор ошибки.

[К началу]

Предыдущая | Следующая