Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка конвертов

При печати на конвертах учтите, пожалуйста, следующее:

- Одновременно вы можете загружать в податчик листов до 10 конвертов.

|  | Примечание:

Конверты заметно отличаются по качеству складок и по толщине. Если общая толщина стопы конвертов превышает 10 мм., то перед загрузкой нужно каждый конверт из стопы тщательно прогладить. Если при загрузке конвертов качество печати ухудшилось, то загружайте в податчик по одному конверту за раз.

- Переведите регулировочный рычаг в положение "+" .

|  | Примечание:

После печати на конвертах переведите регулировочный рычаг в позицию "0" которая является его нормальной позицией. Если регулировочный рычаг останется в позиции "+", то в изображениях, напечатанных на других носителях, могут появиться пробелы.

Когда регулировочный рычаг находится в положении "+", убедитесь, что в диалоговом окне Advanced (Расширенный) драйвера принтера не выбрана опция High Speed (Высокая скорость). Чтобы выключить эту опцию возможно, что вам также придется изменить установку Print Quality (Качество печати).

- Загружайте конверты узкой стороной вперед и сторона с клапаном должна быть обращена вниз, как это показано на рисунке.

- Не используйте искривленные или мятые конверты.

- Перед загрузкой выравнивайте конверты.

- Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

- На закладке Main (Главное) программного обеспечения принтера в качестве установки для Media Type (Тип носителя) выберите Plain Paper (Простая бумага).

[К началу]

Предыдущая | Следующая