Как сделать / Настройка вашего принтера для работы в сети

# Для пользователей Windows XP и 2000

> Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер таким образом, чтобы его смогли использовать другие компьютеры, работающие в сети.

| Примечания:

Этот раздел написан только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите использовать ваш принтер в качестве совместно используемого принтера, то проконсультируйтесь с вашим администратором сети.

Для установки программ в Windows 2000 необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя с административными привилегиями (пользователь, который входит в группу Администратора).

Для установки программ вWindows XP, необходимо зарегистрироваться с учетной записью Computer Administrator (Администратор компьютера). Вы не сможете устанавливать программное обеспечение, если вы зарегистрировались как пользователь с учетной записью Limited (С ограничениями). После того, как вы установилиWindows XP, учетная запись пользователя устанавливается как Computer Administrator (Администратор компьютера).

Изображения, приведенные в следующем разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

Сначала вы должны настроить принтер в качестве совместно используемого принтера на том компьютере, к которому он подключен. Потом вы должны указать сетевой маршрут к принтеру для каждого компьютера, который будет его использовать, и установить программное обеспечение принтера на всех этих компьютерах.

## Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера

Чтобы использовать ваш принтер совместно с другими компьютерами сети выполните указанные ниже действия для конфигурирования компьютера, к которому подключен принтер.

| Примечание:

Изображения, приведенные в следующем разделе, относятся к операционной системе Windows 2000.

| Для пользователей Windows 2000, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры). Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на, Control Panel (Панель управления), затем щелкните на, Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and faxes (Принтеры и факсы).

| Щелкните правой кнопкой на пиктограмме вашего принтера. Потом щелкните на Sharing (Доступ).

| Щелкните на Shared as (Общий ресурс), потом введите имя для совместно используемого принтера.

|  | Примечание:

В названии принтера нельзя использовать пробелы и дефисы.

> Если вы хотите, чтобы Windows 2000 или XP автоматически выгрузили драйверы принтера на компьютеры, работающие под разными версиями Windows, щелкните на Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите окружение и операционные системы для других компьютеров. Щелкните на OK, а потом вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Выберите WIN9X для Windows Me, 98 или 95. Щелкните на OK, чтобы установить дополнительные драйверы.

| Щелкните на OK.

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Для доступа к вашему принтеру из других компьютеров сети выполните указанные ниже действия для каждого компьютера, который будет обращаться к принтеру.

| Примечание:

До того, как к вашему принтеру можно будет обращаться с других компьютеров, он должен быть настроен как общий ресурс на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. За указаниями обратитесь к разделу Настройка вашего принтера в качестве совместно используемого принтера .

| Для пользователей Windows 2000, щелкните на Start (Пуск), укажите на Settings (Настройка), потом щелкните на Printers (Принтеры). Для пользователей Windows XP, щелкните на Start (Пуск), потом щелкните на Control Panel (Панель управления), затем щелкните на Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование), потом щелкните на Printers and Faxes (Принтеры и факсы).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Add Printer (Добавить принтер). Откроется мастер Add Printer (Добавить принтер).

| Щелкните на Next (Дальше).

| Выберите Network printer (Сетевой принтер), потом щелкните на Next (Дальше).

| В следующем экране щелкните на Next (Дальше).

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме того компьютера, к которому непосредственно подключен принтер. Потом щелкните на пиктограмме соответствующего принтера.

| Щелкните на Next (Дальше) и следуйте выводимым на экран указаниям.

|  | Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер Add Printer (Добавить принтер) может выдать вам сообщение о том, что нужно установить драйвер принтера с CD-ROM с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните на кнопке Have Disk (Взять диск) и следуйте выводимым на экран указаниям.

Для контроля состояния совместно используемого принтера вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет иметь доступ к принтеру. За указаниями обратитесь к разделу Установка EPSON Status Monitor 3 .

### Установка EPSON Status Monitor 3

Для контроля состояния принтера, к которому будет осуществляться доступ по сети, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, который будет обращаться к принтеру. Выполните указанные ниже действия.

| Вставьте в дисковод CD-ROM компакт-диск с программным обеспечением принтера. Если не откроется диалоговое окно программы Installer, выполните в компакт-диске двойной щелчок на SETUP.EXE .

| Выберите Установить программное обеспечение , и потом щелкните на .

| Щелкните на Advanced (Дополнительно), выберите только EPSON Status Monitor3, после чего щелкните на Install (Установить).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

Предыдущая | Следующая