Как сделать / Обслуживание

# Чистка печатающей головки

> С помощью утилиты Head Cleaning
> С помощью кнопок панели управления

Если вы обнаружите, что напечатанное изображение неожиданно бледное, или что в напечатанном изображении пропущены точки, то, возможно, что вы сумеете решить эти проблемы путем чистки печатающей головки. После этого вы будете уверены, что дюзы правильно распыляют чернила.

Вы можете прочистить печатающую головку из вашего компьютер, используя для этого входящую в состав программного обеспечения принтера утилиту Head Cleaning (Прочистка головки), или прочистить ее непосредственно из принтера, используя для этого кнопки панели управления принтера.

| Примечания:

При чистке печатающей головки расходуются черные и цветные чернила. Чтобы избежать лишней траты чернил, чистите печатающую головку только в том случае, когда качество печати ухудшится. Например, если распечатка нечеткая или имеет неправильные или пропущенные цвета.

Сначала следует использовать утилиту Nozzle Check (Проверка дюз), которая поможет вам убедиться, нужна ли чистка печатающей головки. Это позволит сэкономить чернила.

Если мигает или горит световой индикатор ошибка, то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

Не запускайте утилиты Head Cleaning (Прочистка головки) или Nozzle Check (Проверка дюз) пока выполняется печать. В противном случае ваша распечатка может испортиться.

## С помощью утилиты Head Cleaning

Для использования утилиты Head Cleaning, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для пользователей Windows

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибка не горит.

|  | Примечание:

Если мигает световой индикатор ошибка, то вы не сможете чистить печатающую головку. Сначала вы должны заменить соответствующий чернильный картридж.

| Обратитесь к программному обеспечению принтера. За указаниями обратитесь к разделу Доступ к программному обеспечению принтера .

| Щелкните на закладке Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор processing (обработка) будет мигать. Процедура чистки будет длиться примерно тридцать секунд.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор processing (обработка). В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор processing (обработка) перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на Print nozzle check pattern (Напечатать шаблон проверки дюз), чтобы проверить, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Ниже приведены шаблоны проверки дюз:

| Шаблон напечатан правильно

| Печатающую головку нужно прочистить

Если в контрольном шаблоне вы обнаружите, что в тестовых линиях пропущены некоторые сегменты, то, возможно, что вам следует повторить процедуру чистки печатающей головки и снова напечатать шаблон проверки дюз.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова проверьте дюзы и, при необходимости, повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то, возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа.

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем не реже раза в месяц включать принтер не менее, чем на минуту.

### Для пользователей Macintosh

Для чистки печатающей головки с помощью утилиты Head Cleaning выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что принтер включен и что световой индикатор ошибка не горит.

| Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x, обратитесь к программному обеспечению принтера, щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис) и потом щелкните на кнопке Head Cleaning (Прочистка головки). Для пользователей Mac OS X. В Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) в папке Application (Приложение) выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON), выберите ваш принтер, в окне Printer List (Список принтеров) щелкните на OK и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке Nozzle Check (Проверка дюз).

| Следуйте выводимым на экран указаниям.

> Пока принтер будет выполнять цикл чистки печатающей головки световой индикатор processing (обработка) будет мигать. Процедура чистки будет длиться примерно тридцать секунд.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор processing (обработка). В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор processing (обработка) перестанет мигать, в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка головки) щелкните на кнопке Confirmation (Подтверждение), чтобы напечатать шаблон проверки дюз, и чтобы сбросить цикл чистки. Используйте контрольный шаблон для проверки того, что головка прочищена.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь. Потом снова прочистите головку.

Если качество печати все еще не улучшилось, то, возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. Для замены чернильного картриджа обратитесь к разделу Замена чернильного картриджа .

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем не реже раза в месяц включать принтер не менее, чем на минуту.

[К началу]

## С помощью кнопок панели управления

Для чистки печатающей головки с помощью кнопок панели управления выполните указанные ниже действия.

| Убедитесь, что световой индикатор Processing (Обработка) горит, и что световой индикатор ошибка не горит.

|  | Примечание:

Если световой индикатор ошибка мигает или горит, то вы не сможете прочистить печатающую головку и эта операция запустит процедуру замены чернильного картриджа. Если в данный момент вы не хотите менять чернильный картридж, то нажмите кнопку обслуживание, чтобы вернуть печатающую головку в исходную позицию.

| Нажмите и удержите в нажатом положении в течение трех секунд кнопку обслуживание.

> Принтер начнет чистить печатающую головку и световой индикатор processing (обработка) начнет мигать. Чистка печатающей головки длится примерно тридцать секунд.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, пока мигает световой индикатор Processing (обработка). В противном случае вы можете поломать принтер.

| Когда световой индикатор Processing (обработка) перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться в том, что печатающая головка прочищена, и чтобы сбросить цикл чистки.

Если после повторения этой процедуры четыре или пять раз качество печати не улучшится, то выключите принтер и оставьте его на ночь, потом снова повторите процедуру чистки печатающей головки.

Если качество печати все еще не улучшилось, то, возможно, что один или оба чернильных картриджа устарели или поломались и их нужно заменить. О том, как заменить чернильный картридж до того, как он опустеет, говорится в разделе Замена чернильного картриджа .

Если после замены чернильных картриджей остались проблемы с качеством печати, то обратитесь к вашему дилеру.

| Примечание:

Для поддержания качества печати на должном уровне мы рекомендуем не реже раза в месяц включать принтер не менее, чем на минуту.

[К началу]

Предыдущая | Следующая