Как сделать / Работа с бумагой

# Загрузка бумаги

Для загрузки в принтер бумаги выполните указанные ниже действия.

| Опустите выходной лоток. Затем так сдвиньте влево левую боковую направляющую, чтобы расстояние между боковыми направляющими немного превышало ширину вашей бумаги.

| Распушите стопу бумаги, потом постучите стопой по ровной поверхности, чтобы выровнять края.

| Загрузите стопу бумаги в податчик листов печатной стороной вверх. При этом правый край стопы должен прикасаться к правой боковой направляющей. После этого придвиньте левую боковую направляющую к левому краю стопы бумаги.

|  | Примечания:

Перед принтером нужно оставить достаточно места, чтобы бумага могла полностью выдаваться из него.

Всегда загружайте бумагу в податчик листов узкой стороной вперед.

Убедитесь, что стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной внутри боковой направляющей.

[К началу]

Предыдущая | Следующая