Как сделать / Обслуживание

# Чистка принтера

Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, нужно несколько раз в год тщательно его чистить следующим образом.

| Выдерните из розетки сетевой кабель принтера.

| Удалите из податчика листов всю бумагу.

| С помощью мягкой кисти осторожно удалите с податчика листов всю пыль и грязь.

| Если внешний корпус или внутренняя часть податчика листов загрязнились, очистите их с помощью мягкой чистой материи, слегка увлажненной мягким моющим средством. При это крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь.

| Если внутренняя часть принтера случайно запачкалась чернилами, то вытрите их влажной материей.

| Предупреждение:

Соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь до шестеренок или роликов внутри принтера.

| Предостережения:

Соблюдайте осторожность, чтобы не вытереть смазку на металлических частях под пространством для перемещения чернильных картриджей.

Никогда для чистки принтера не используйте спирт или растворители. Эти химические вещества могут повредить компоненты принтера и его корпус.

Соблюдайте осторожность, чтобы на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода.

Не используйте абразивную или жесткую кисть.

Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящая смазка может привести к поломке механизма. Если принтер нуждается в смазке, то обратитесь к вашему дилеру или к сертифицированному специалисту по обслуживанию.

Для чистки ЖК-панели и дополнительного Preview Monitor (Монитор просмотра) используйте только мягкую материю. Не используйте жидкие или химические чистящие средства.

[К началу]

Предыдущая | Следующая