Печать в Windows

# Задание установок на закладке Layout (Макет)

> Задание установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить)
> Задание установки Multi-Page (Многостраничность)
> Задание установки Watermark (Водяной знак)

На закладке Layout (Макет) вы можете задавать установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить), Multi-Page (Многостраничность) и Watermark (Водяной знак). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание установки Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить)

Используйте параметры Reduce/Enlarge (Уменьшить/увеличить) на закладке Layout (Макет) для того, чтобы подогнать ваш документ под размер бумаги, на которой вы будете его печатать.

Вы можете выбирать из следующих установок:

Normal (Нормальный) | Печатает ваш документ в его нормальных размерах.
Fit to Page (В размер листа) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под размер бумаги, который вы выбрали на закладке Paper (Бумага) в списке Paper Size (Размер бумаги).
Custom (Пользовательский) | Позволяет вам вручную увеличивать или уменьшать изображение. Щелкайте на стрелках, расположенных рядом с клеткой Scale (Масштаб), чтобы выбрать процент изменения в диапазоне от 10% до 400%.

[К началу]

## Задание установки Multi-Page (Многостраничность)

Выбрав опцию Multi-Page (Многостраничность), вы сможете выбирать между установками N-up и Poster (Плакат). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Задание установки N-up

Для печати двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги нужно на закладке Layout (Макет) выбрать для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр N-up .

Для печати более одной страницы на листе бумаги вы должны задать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), в котором вы можете задавать порядок, в котором будут печататься страницы. В зависимости от выбранного на закладке Paper (Бумага) параметра Orientation (Ориентация) некоторые установки могут быть недоступны.
Print page frames (Печатать границы) | Вокруг каждой страницы, из напечатанных на листе, печатает рамку.

### Задание установки Poster (Плакат)

Одностраничный документ можно увеличить таким образом, чтобы он печатался на 4, 9 или 16 страницах бумаги. Выберите для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр Poster (Плакат), чтобы печатать изображение плакатных размеров.

Щелкните на кнопке Settings (Параметры), чтобы настроить способ, которым будет печататься ваш плакат. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

Вы можете задавать следующие установки:

Print Cutting Guides (Печатать линии разреза) | Выберите эту опцию, чтобы включить параметр печати направляющих линий для разреза.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки для выравнивания) | Изображения немного перекрываются и печатаются маркеры выравнивания, чтобы изображения можно было более точно выровнять.
Trim Lines (Линии подгонки) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.

Если вы не хотите печатать весь плакат, а хотите напечатать только несколько панелей, то щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать, а потом щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для плаката).

#### Как создать плакат из ваших распечаток

Тут приведен пример создания плаката из 4 листов вашей распечатки. Смотрите также на прилагаемые рисунки.

| Отрежьте по вертикали поле Листа 1 (Sheet 1) вдоль линии, соединяющей маркеры выравнивания, как это показано на рисунке.

| Положите Sheet 1 (Лист 1) на Sheet 2 (Лист 2) и выровняйте маркеры в виде крестов на обоих листах. Потом временно скрепите их с обратной стороны липкой лентой.

| Отрежьте скрепленные листы по линии между маркерами выравнивания.

| Выровняйте бумагу с помощью маркеров выравнивания и скрепите ее с обратной стороны липкой лентой.

| Повторите шаги с 1 по 4 для аналогичного скрепления листов 3 и 4.

| Повторите шаги с 1 по 4 для скрепления верхних и нижних лицевых сторон бумаги.

| Отрежьте оставшиеся поля.

| Предупреждение:

Будьте осторожны с режущими инструментами.

[К началу]

## Задание установки Watermark (Водяной знак)

Для печати на вашем документе водяного знака нужно на закладке Layout (Макет) щелкнуть где-нибудь в области окна списка Watermark (Водяной знак) и в появившемся списке готовых водяных знаков выбрать нужный.

Вы также можете добавить к списку Watermark (Водяной знак) свои собственные водяные знаки, созданные из текста или картинки. Чтобы добавить водяной знак, щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/удалить). Появится следующее диалоговое окно.

Для завершения созданию пользовательского водяного знака обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Создание водяного знака на основе изображения

Для создание водяного знака на основе изображения выполните указанные ниже действия.

| Выберите BMP.

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор), чтобы указать растровый файл, который вы хотите использовать, и потом щелкните на OK.

| В клетку Name (Название) введите название для вашего водяного знака, после чего щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладку Layout (Макет).

### Создание текстового водяного знака

Для создания текстового водяного знака выполните указанные ниже действия.

| Выберите Text (Текст).

| В окно Text (Текст) введите ваш текст. Текст, который вы ввели будет использоваться также в качестве названия водяного знака.

| Если вы хотите изменить название водяного знака, то введите в клетку Name (Название) новое имя, а потом щелкните на Save (Сохранить). Щелкните на OK, чтобы вернуться на закладку Layout (Макет).

### Задание установок для вашего водяного знака

Чтобы задать установки для вашего водяного знака, выполните указанные ниже действия.

| На закладке Layout (Макет) выберите в окне списка Watermark (Водяной знак) нужный водяной знак.

| Щелкните на кнопке Settings (Настройка). Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь, что в окне списка Watermark (Водяной знак) выбран нужный водяной знак, потом задайте установки для Color (Цвет), Position (Расположение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание) и Angle (Угол). (За более подробной информацией обратитесь к онлайновой справке.) Действие всех настроек будет отображаться в окошке, расположенном в левой части диалогового окна.

| Когда вы закончите задавать установки, щелкните на OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая