Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Windows

# Использование утилит принтера

> Утилита Status Monitor 3
> Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)
> Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)
> Утилита Printer and option information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)
> Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги
> Получение дополнительной информации о принтере
> Индикатор Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

Утилиты принтера EPSON дают возможность контролировать текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры техобслуживания принтера прямо из драйвера принтера.

Чтобы воспользоваться утилитами, щелкните на закладке Utility (Сервис) в программном обеспечении принтера, а затем нажмите на кнопку той утилиты, какой вы хотите воспользоваться. Подробности о том, как входить в программное обеспечение принтера, смотрите в разделе

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows.

| Примечание:

Буква в скобках, обозначает "горячую" клавишу этой утилиты. Чтобы открыть какую-либо утилиту, нажмите на клавишу Alt и соответствующую клавишу клавиатуры.

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки), если ваш принтер подключен к компьютеру через сеть.

Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка дюз), Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) или Ink Cartridge Replacement (Замена чернильного картриджа) во время печати, иначе отпечаток может быть испачкан чернилами.

Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Утилита Status Monitor 3

Утилита Status Monitor 3 информирует вас о текущем состоянии принтера, например, о количестве чернил, оставшихся в картриджах, о возникающих ошибках и т.п.

Эта утилита доступна только при следующих условиях:

- Принтер подключен непосредственно к компьютеру через USB-порт.

- Компьютерная система поодерживает двунаправленный интерфейс.

[К началу]

## Утилита Nozzle Check (Проверка дюз)

Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) проверяет работоспособность дюз печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что дюзы печатающей головки нуждаются в прочистке, то запустите утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) непосредственно из диалогового окна утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). Подробности см. в разделе Проверка дюз печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) управляет процедурой прочистки дюз печатающей головки. Дюзы печатающей головки необходимо прочищать, при снижении качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Nozzle Check (Проверка дюз), чтобы убедиться в необходимости прочистки. Вы можете запустить утилиту Nozzle Check (Проверка дюз) непосредственно из диалогового окна утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). Подробности смотрите в разделе Прочистка печатающей головки.

[К началу]

## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) управляет процедурой калибровки печатающей головки. Используйте эту утилиту при появлении разрывов при печати вертикальных линий. Следуйте указаниям на экране монитора при использовании этой утилиты.

[К началу]

## Утилита Printer and option information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

Используйте эту утилиту для получения дополнительной информации о принтере и установленных дополнительных устройствах.

[К началу]

## Регулировка положения линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги

После установки резака обязательно отрегулируйте положение линии обреза, чтобы повысить точность ее позиционирования. Придерживайтесь процедуры, описанной в следующем разделе, чтобы отрегулировать положение линии обреза для автоматической обрезки рулонной бумаги.

| Примечание:

Перед выполнением нижеследующих инструкций необходимо включить принтер и выбрать установку Roll paper (Рулонная бумага).

Если вы хотите повысить точность положения линии обреза, то рекомендуется регулировать положение линии обреза при каждой смене типа и размера (ширины) рулонной бумаги.

| Подробности о выборе пункта Roll paper (Рулонная бумага) смотрите в разделе Загрузка рулонной бумаги.

| Нажмите на кнопку Auto Cutter Adjustment (Регулировка резака для автоматической обрезки). Откроется диалоговое окно Cut Position Alignment (Регулировка положения линии обреза).

| Убедитесь, что пункт Roll paper (Рулонная бумага) выбран, нажмите на кнопку Print (Печать). Принтер распечатает шаблон регулировки положения линии обреза.

| На отрезанном куске рулонной бумаги определите номер прямоугольника, в котором линия раздела цветов совпадает с общей средней горизонтальной разграничительной линией между разноцветными частями прямоугольников.

| Выберите номер прямоугольника, в котором линия обреза располагается наиболее точно посередине двухцветных прямоугольников. Нажмите на кнопку Finish (Готово), чтобы завершить регулировку.

[К началу]

## Получение дополнительной информации о принтере

В зависимости от конфигурации компьютерной системы данные, выводимые на экран в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах), могут обновляться автоматически или может потребоваться ручной ввод данных.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появится сообщение с предложением ввести установки, выполните нижеследующие действия.

| Нажмите на кнопку Settings Sheet (Лист установок) в диалоговом окне Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах), чтобы распечатать информацию о принтере и дополнительных устройствах. В принтер должна быть загружена бумага формата A4 или Letter. Вы увидите отпечаток аналогичный тому, что приведен ниже.

| Проверьте, что значения параметров в утилите соответствуют значениям в напечатанном листе установок. В случае несоответствия скорректируйте установки на экране в соответствии с информацией на листе установок.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить свои установки.

[К началу]

## Индикатор Speed & Progress (Скорость & Прогресс)

В этом диалоговом окне вы можете выполнить настройку скорости печати и индикации хода прогресса.

Доступны следующие установки:

### High Speed Copies (Быстрое копирование)

Для более высокой скорости печати нескольких копий документа, включите опцию High Speed Copies (Быстрое копирование). Это позволяет повысить скорость печати за счет использования свободной памяти жесткого диска компьютера в качестве кэш-памяти.

### Always spool RAW datatype (Всегда буферизовать данные в формате RAW) [только Windows XP и 2000]

Включите эту опцию, чтобы клиенты системы Windows NT имели возможность буферизовать документы, пользуясь форматом RAW, а не форматом EMF (метафайловый) (Приложения системы Windows NT используют формат EMF по умолчанию).

Воспользуйтесь этой функцией, если документы, сбуферизованные в формате EMF, распечатываются неправильно.

Буферизация данных в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые из проблем (например,"Для печати недостаточно оперативной памяти/свободной памяти на жестком диске ", "Медленная скорость печати" и др.) можно разрешить включением опции Always spool RAW datatype (Всегда буферизовать данные в формате RAW).

При буферизации данных в формате RAW, ход печати, отображаемый индикатором Progress Meter (Индикатор хода прогресса), может отличаться от фактического протекания процесса печати.

### Monitoring Preferences (Контролируемые параметры)

Нажмите на эту кнопку для открытия диалогового окна Monitoring Preferences (Контролируемые параметры), в котором можно выполнить установки для утилиты EPSON Status Monitor 3.

Можно выполнить следующие установки:

Select Notification (Выбор контролируемых параметров) | Настройка уведомления о текущей ошибке. В этом окне вы можете указать, хотите ли вы получать обычные сообщения об ошибках, сообщения об ошибках связи, и/или сообщения о состоянии чернильных картриджей в процессе печати или копирования. Включите соответствующие опции, чтобы таким образом выбрать типы ошибок, о которых вы хотите получать уведомления. Также включите опцию Alert (Предупреждение), если хотите получать вместе с экранным сообщением об ошибке звуковой сигнал предупреждения.
Select Shortcut Icon (Выбор значка на панели задач) | Включите эту опцию, если хотите иметь значок на панели задач Windows. В дальнейшем щелкайте на значке на панели задач, чтобы открыть утилиту EPSON Status Monitor 3. Щелкайте правой кнопкой мыши на значке на панели задач, чтобы вывести на экран раскрывающееся меню, из которого вы можете получить доступ к нескольким утилитам принтера. Чтобы выбрать значок, который будет размещаться на панели задач, щелкните на выбранном вами значке из числа предложенных для выбора; выбранный значок будет выведен в правой части экрана.
Allow monitoring of shared printers (Разрешать контролировать принтеры общего доступа) | Включите эту опцию, чтобы разрешить другим пользователям локальной сети следить за состоянием принтера общего доступа.

| Примечание:

Нажмите на кнопку Default (По умолчанию) для возврата всех установок Select Notification (Выбор контролируемых параметров) к их состояниям по умолчанию.

[К началу]

Предыдущая | Следующая