Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Крепление приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм

Для сбора порезанной резаком рулонной бумаги шириной 210 мм закрепите приемник, рассчитанный на рулонную бумагу такой ширины. Выполните для этого следующие действия.

| Предостережение:

При использовании приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм сдвиньте принтер к краю стола. Будьте осторожны, чтобы не допустить падения принтера со стола в результате его смещения. Кроме того, не ставьте принтер на неустойчивую поверхность.

Примите меры предосторожности, чтобы не поранить глаза острыми концами приемника.

Держите приемник в месте недоступном для детей.

| Примечание:

Вам не нужно устанавливать приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм, когда обрезается рулонная бумага другой ширины.

| Снимите защитные колпачки с концов приемника для рулонной бумаги шириной 210 мм.

|  | Примечание:

Храните снятые защитные колпачки в гарантирующем их сохранность месте.

Устанавливайте защитные колпачки на приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм на время его хранения.

| Установите левый конец в левое отверстие на передней панели принтера.

| Установите правый конец в правое отверстие на передней панели принтера.

| Предостережение:

Приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм может удерживать только один лист. Удаляйте лист из приемника сразу, как только он отпечатан.

Чтобы снять приемник для рулонной бумаги шириной 210 мм, вытягивайте его концы под углом из установочных отверстий на панели принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая