Закрыть # Использование специальных носителей Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON Хранение фотобумаги EPSON Вы можете получать хорошие результаты на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага со специальным покрытием и глянцевая пленка обеспечивают более лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньшее количество чернил. Компания EPSON поставляет специальные носители, состав и структура которых соответствует чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати компания EPSON рекомендует вам использовать носители, которые она поставляет. Перед загрузкой специального носителя, поставляемого компанией EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний:
| Предостережение:
Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящих свойствах нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинить подающий механизм принтера.
Закладывайте стопку бумаги в автоподатчик печатной стороной вверх. Посмотрите памятку, заложенную в пачку с бумагой, чтобы узнать, какая сторона является печатной. У некоторых носителей обрезаны уголки листов для облегчения правильного расположения их в автоподатчике листов.
|  | Примечание:
Если вы выйдете за пределы области печати, выбрав опцию Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати) в программном обеспечении принтера, то обрезанный уголок на специальной бумаге может стать причиной запачкивания отпечатков чернилами.
Проверьте, чтобы высота стопки бумаги не превышала стрелки, расположенной с внутренней стороны левой направляющей. Если бумага скручена, то распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана опция Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати). При желании печатать на обратной стороне карточки для струйной печати с установленной опцией Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати), распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Если чернила смазываются при печати на толстом носителе, то установите регулировочный рычаг в положение , как показано на рисунке ниже.
|  | Примечание:
Возвращайте регулировочный рычаг в положение перед печатью на носителях обычной толщины. Оставление рычага в положении может привести к появлению пробелов на печатаемых изображениях.
Когда регулировочный рычаг находится в положении , проверьте, что не установлен флажок High Speed (Высокая скорость) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) драйвера принтера. Для снятия этого флажка вам также может потребоваться выбрать другой пункт в раскрывающемся списке Print Quality (Качество печати) или выравнить печатающую головку с помощью утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
При желании печатать на обратной стороне карточки для струйной печати с установленной опцией Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати), распрямите карточки или слегка скрутите их в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Перед началом печати устанавливайте регулировочный рычаг в положение . ## Загрузочная вместимость специальных носителей EPSON Смотрите ниже в таблице загрузочную вместимость специальных носителей EPSON.
Тип носителя | Загрузочная вместимость
360 dpi Ink Jet Paper и Photo Quality Ink Jet Paper | До 30 листов. До 10 листов бумаги Photo Quality Ink Jet Paper формата Legal.
Panoramic Photo Paper и Iron-On Cool Peel Transfer Paper | По одному листу за один раз.
Photo Quality Ink Jet Cards, Ink Jet Note Cards и Ink Jet Greeting Cards | До 30 каталожных карточек.
Photo Quality Self Adhesive Sheets | По одному листу за один раз.
Matte Paper-Heavyweight | До 20 листов.
Фотобумага | До 20 листов фотобумаги. По одному листу за один раз фотобумаги размером 200 x 300 мм.
Premium Glossy Photo Paper | По одному листу за один раз.
Premium Semigloss Photo Paper | По одному листу за один раз.
ColorLife Photo Paper | По одному листу за один раз.
Photo Quality Glossy Film | Для получения наилучших результатов по одному листу за один раз. Всегда располагайте лист подложки* или лист простой бумаги снизу глянцевой пленки. Если вы хотите загружать по несколько листов, то установите минимальное верхнее поле страницы, равным 30 мм и загружайте не более 20 листов формата A4.
Photo Stickers 16 и Photo Stickers 4 | По одному листу за один раз.
Ink Jet Transparencies | По одному листу за один раз. Всегда располагайте лист простой бумаги снизу стопки прозрачных пленок.
| * Не допускайте печати на листах подложек, располагаемых снизу специальных носителей.
[К началу] ## Хранение фотобумаги EPSON Вкладывайте неиспользованную бумагу обратно в ее оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. Отпечатки рекомендуется хранить в запечатываемом пластиковом пакете. Не допускайте нахождения отпечатков в местах с высокой температурой и влажностью воздуха, а также прямого попадания солнечного света. [К началу]
Закрыть